KGS FU211(특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.9.4 제독설비 설치

(내용생략)

2.9.4.1 제독조치

제독조치는 다음의 방법이나 이와 동등이상의 작용을 하는 조치 중 한 가지 또는 두 가지 이상인 것을 선택하여 한다.

(1) 물이나 흡수제로 흡수 또는 중화하는 조치

(2) 흡착제로 흡착 제거하는 조치

(3) 저장탱크 주위에 설치된 유도구로 집액구·피트 등으로 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전하게 제조설비로 반송하는 조치

(4) 연소설비(플레어스택, 보일러 등)에서 안전하게 연소시키는 조치

2.9.4.2 제독설비 기능

2.9.4.2.1~2.9.4.2.4 (내용생략)

2.9.4.3 제독제 보유

2.9.4.3.1 제독제는 독성가스의 종류에 따라 표 2.9.4.3.1 중 적합한 흡수·중화제 1가지 이상의 것 또는 이와 동등이상의 제독효과가 있는 것으로서 표 2.9.4.3.1 우란의 수량(용기보관실에는 그의 1/2로 하고, 가성소다수용액 또는 탄산소다수용액은 가성소다 또는 탄산소다를 100 %로 환산한 수량을 표시한다)이상 보유한다.

표 2.9.4.3.1 가스별 제독제 보유량

가스별	제 독 제	보 유 량
염소	가성소다수용액	670㎏[저장탱크등이 2개 이상 있을 경우 저장탱크에 관계되는 저장탱크의 수의 제곱근의 수치. 그 밖의 제조설비와 관계되는 저장설비 및 처리설비(내용적이 5㎥ 이상의 것에 한정한다)수의 제곱근의 수치를 곱하여 얻은 수량, 이하 염소에 있어서는 탄산소다수용액 및 소석회에 대하여도 같다.]
	탄산소다수용액	870㎏
	소석회	620㎏
암모니아	물	다 량

2.9.4.3.2 (내용생략)

2.9.4 --------

(현행과 같음)

2.9.4.1 ------

-------------------------------------
-- 한 가지 이상의 것을 ---------------.

(1) -------------------------

(2) -----------------

(3) ----------------------------------------------------------------------

(4) -------(------, -----)--------------

2.9.4.2 -------

2.9.4.2.1~2.9.4.2.4 (현행과 같음)

2.9.4.3 -------

2.9.4.3.1 --------------------------------
----------- 한 가지 ---------------------
---------------- 오른쪽란의 보유량 ---(---------------------------------------------------------------------)-------.

표 2.9.4.3.1 (현행과 같음)

가스별	제 독 제	보 유 량
염소	가성소다수용액	----[저장탱크 등이 ------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.]
	탄산소다수용액	----
	소석회	----
암모니아	물	--

2.9.4.3.2 (현행과 같음)

ㅇ 어색한 문구의 수정

ㅇ 1가지 → 한 가지로 한글표기, ‘한가지’를 띄어쓰기 하여 ‘한 가지’로 수정

ㅇ 오른쪽란의 보유량으로 문구수정

ㅇ 기타 띄어쓰기 수정