KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
1.5 경과조치 1.5.1~1.5.5 <생략> 1.5.6 <신설> 2. 설계기준 2.2.1 중요도등급 2.2.1.2 액법 및 도법에 따른 중요도등급 분류 2.2.1.2.1 <생략> 2.2.1.2.2 <신설> 2.2.1.2.2 2.1.3.6에 따른 가스도매사업자 시설 및 2.1.3.7에 따른 일반도시가스사업자 시설의 중요도등급은 표2.2.1.2.2를 따른다. 표2.2.1.2.2 ---------------------.	1.5 ---- 1.5.1~1.5.5 <현행과 같음> 1.5.6 2.2.1.2.2의 개정기준은 OOOO년 O월 O일(승인일로부터 6개월 이후)부터 시행하며, 시행일 전에 설치되었거나 기술검토를 받은 액화천연가스 저장탱크는 종전의 기준을 따른다. 2. ---- 2.2.1 ------ 2.2.1.2 --------------------- 2.2.1.2.1 <현행과 같음> 2.2.1.2.2 2.2.1.2.1에도 불구하고 2.1.3.1에 따른 가스도매사업자의 액화천연가스 저장탱크는 중요도등급을 특등급으로 한다. 2.2.1.2.3 ------------------------------- ----------------------- 표2.2.1.2.3-----. 표 2.2.1.2.3 ----------------------.	ㅇ 2018년 9월 개정 기준에 대한 경과 조치 부여(6개월) - 시설의 규모, 자체 설계지침 개정, 현재 진행중인 사업의 설계변경 등을 고려 ㅇ 시설물의 공공성, 대형사고 위험성, 심각한 수급차질의 우려 등을 고려하여 중요도등급 상향 조정 ㅇ 기준 개정에 따른 조항 변경(당연 개정) ㅇ 기준 개정에 따른 조항 변경(당연 개정)