KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
3.3.6.1 압력용기에 부착되는 플랜지는 다음 규격(재료에 관한 부분을 제외) 중 적합한 것(각각의 규격 중 대체할 수 있는 부분을 제외한다) 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 것으로 한다. 다만, KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)에서 정하는 계산법에 따라 응력을 계산하여 필요한 강도를 갖는다고 인정되는 것은 그러하지 아니하다. <개정 15.8.7> (1) KS B 1511(철강제 관 플랜지의 기본 치수) (2) KS B 1503(강제 용접식 관 플랜지) (3) KS B 1510(구리 합금제 관 플랜지의 기본 치수) (4) KS B 1509(냉동 장치용 관 플랜지)	3.3.6.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ----------------------- (2) ------------------- (3) ----------------------- (4) SPS-KTC-B1509-6368(냉동 장치용 관 플랜지) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국기계전기전자시험연구원의 대체표준으로 변경	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.
3.5.1.3 용접용 강제관이음쇠 이음 용접용 강제관이음쇠의 형상 및 최소곡률반지름 등의 사용구분은 KS B 1522(일반 배관 및 연료 가스 배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠) 또는 KS B 1541(배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠)에 따른다.	3.5.1.3 ------------- -----------------------------------KS B 1543(강재 맞대기 용접식 관이음쇠)에 따른다.	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정