KGS AA331(그 밖의 배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
3.4 구조 및 치수 밸브는 그 밸브의 안전성·편리성 및 호환성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조 및 치수를 가지는 것으로 한다. 3.4.1 ~ 3.4.9 <생 략> 3.4.10 관연결부는 다음에 적합한 것으로 한다. 다만, 관연결부가 나사식·플랜지식 또는 용접형으로 외국의 국가규격이나 국제규격에 따라 제조한 것인 경우에는 그 외국의 국가규격 또는 국제규격에 적합한 것으로 한다. 3.4.10.1~3.4.10.2 <생 략> 3.4.10.3 용접형인 경우에는 KS B 1522(일반배관 및 연료가스배관용 강제 맞대기 용접식 관이음쇠)와 KS B 1542(배관용 강제 삽입용접식 관이음쇠)에 적합한 것으로 한다.	3.4 ------ ---------------------------------------------------------------. 3.4.1 ~ 3.4.9 <현행과 같음> 3.4.10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.4.10.1~3.4.10.2 <현행과 같음> 3.4.10.3 -----------KS B 1543(강제 맞대기 용접식 관이음쇠)-----------------------------------------------------.	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정