KGS AA335(그 밖의 배관용 밸브 중 글로브밸브 제조의 시설·기술·검사 기준 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
3.4 구조 및 치수 3.4.1 ~ 3.4.7.2 <생 략> 3.4.7.3 용접형인 경우에는 KS B 1522(일반배관 및 연료가스배관용 강제 맞대기 용접식 관이음쇠)와 KS B 1542(배관용 강제 삽입용접식 관이음쇠)에 적합한 것으로 한다.	3.4 ---------- 3.4.1 ~ 3.4.7.2 <현행과 같음> 3.4.7.3 -----------KS B 1543(강제 맞대기 용접식 관이음쇠)---------------------------------------------.	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정