KGS AC118(압축수소가스용 복합재료 압력용기 제조 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제5호에 따른 특정설비 중 내용적이 500 L 이하이고 상용압력이 82 ㎫  이하인 압축수소가스용 복합재료 압력용기(이하 “압력용기”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.1 ----

------------------------------------------------------------------ 500 L 이하--------------------------------------------------------------.

ㅇ 적용범위 중 상용압력 제한 규정을 삭제하고 설계압력 내에서 적용토록 명확화

ㅇ 국제기준 정합화

- ASME SecⅩ에는 별도의 상용압력을

제한하는 기준 없음

- KGS AC118 인용기준(KHK TD5202「압축수소축압기용 복합압력용기에 관한 기술문서」)는 폐지되고 신설된 기준 KHK S0225에서는 설계압력 또는 상용압력을 105MPa이하로 규정함

ㅇ 1 適用範囲 (KHK S0225)

b) 設計圧力及び常用の圧力は105MPa 以下とする（ただし、負圧を除く。）。

3.1.3.1 기본사양 서류

압력용기 제조자는 다음의 기본정보를 사용자에게 제공한다.

(1) (내용 생략)

(2) 상용압력(㎫), 지름(㎜), 길이(㎜), 부피(L), 중량(㎏), 밸브나사산 종류 등

(3) ~ (7) (내용 생략)

3.1.3.1 ------

--------------------------------.

(1) (현행과 같음)

(2) 지름(㎜), 길이(㎜), 부피(L), 중량(㎏), 밸브나사산 종류 등

(3) ~ (7) (현행과 같음)

ㅇ 적용범위 중 상용압력에 대한 제한 규정 삭제로 인하여 관련 내용 삭제

3.1.3.2 설계도면

압력용기의 설계도면에는 다음 내용을 포함한다.

(1) ~ (7) (내용생략)

(8) 상용압력

3.1.3.2 ----

------------------------.

(1) ~ (7) (내용생략)

(삭 제)

ㅇ 적용범위 중 상용압력에 대한 제한 규정 삭제로 인하여 관련 내용 삭제

3.9.1 제품표시

(내용 생략)

(1)~(6) (내용 생략)

(7) 상용압력(기호: MOP, 단위: ㎫)

(8)~(11) (내용 생략)

3.9.1 ----

(현행과 같음)

(1)~(6) (현행과 같음)

(삭 제)

(7)~(10) (현행과 같음)

ㅇ 적용범위 중 상용압력에 대한 제한 규정 삭제로 인하여 관련 내용 삭제