KGS FP653(고정식 압축도시가스 이동식충전차량 충전기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
4.2.1 중간검사 중간검사는 다음 검사방법에 따라 실시한다. 4.2.1.1~4.2.1.2 <생 략> 4.2.1.3 배관의 확인 배관을 지하에 설치하는 경우 법에서 정한 시설기준 및 기술기준에 적합하여야 하며 배관을 매몰하기 위한 공정별 진행은 검사원이 확인 후 진행한다. 검사원이 확인하기 전에 설치자가 임의로 공정을 진행한 경우에는 불합격 처리한다.	4.2.1 ---- ------------------------- 4.2.1.1~4.2.1.2 <현행과 같음> 4.2.1.3 ------ ---------------------------------------------- 매설------------------------------------------------------------------.	ㅇ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 ￫ 매설) * 도시가스사업법 사용 용어와 일원화