KGS FP654(액화도시가스자동차 충전기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.5.1 배관설비 재료 배관의 재료는 도시가스의 취급에 적합한 기계적 성질과 화학적 성질을 가진 것으로 한다. 2.5.1.1~2.5.1.2 <생 략> 2.5.1.3 중압 이하의 배관재료 <생 략> (1) 관재료 (1-1) ~ (1-2) (1-3) KS 표시허가 제품인 가스용 폴리에틸렌관. 다만, 상용압력이 0.1 ㎫ 미만인 지하매몰 배관에만 사용할 수 있다.	2.5.1 --------- -------------------------------------------- 2.5.1.1~2.5.1.2 <현행과 같음> 2.5.1.3 ---------- <현행과 같음> (1) --- (1-1) ~ (1-2) (1-3) ----------------------------------------매설 --------------.	ㅇ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 ￫ 매설) * 도시가스사업법 사용 용어와 일원화
4.2.1 중간검사 중간검사는 다음 검사방법에 따라 실시한다. 4.2.1.1~4.2.1.2 <생 략> 4.2.1.3 배관의 확인 배관을 지하에 설치하는 경우 2.5기준에 적합하며 배관을 매몰하기 위한 공정별 진행은 검사원의 확인 후 진행한다. 검사원의 확인 전에 설치자가 임의로 공정을 진행한 경우에는 검사원은 불합격 처리한다. 4.2.1.4~4.2.1.5.2 <생 략> 4.2.1.5.3 기밀시험방법 (1) ~ (2) <생략> (8) 사업소 경계밖에 설치되는 배관으로서 완성검사를 받은 날부터 15년 이상 경과한 매몰고압배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.	4.2.1 ----- ----------------------- 4.2.1.1~4.2.1.2 <현행과 같음> 4.2.1.3 ------ ----------------------------- 매설---------------------------------------------------------------------------. 4.2.1.4~4.2.1.5.2 <현행과 같음> 4.2.1.5.3 ------ (1) ~ (2) <현행과 같음> (8) ----------------------------------------- 매설---------------------------.