KGS FS112(배관에 의한 고압가스 판매의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.2.3 저압가스 배관재료 고압가스 외의 가스가 통하는 배관의 압력을 받는 부분에 사용되는 재료는 사용조건에 따라 다음의 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료를 사용한다. 다만, 2.5.1.2에 따른 고압배관의 재료와 2.5.1.4에 따른 관이음매 및 밸브는 저압배관등에 사용할 수 있다. (1) 관재료 (1-1) ~ (1-4) (생 략) (2) 관이음매 (2-1) KS D 3507(배관용 탄소강관) (2-2) KS B 1522(일반 배관 및 연료 가스 배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠) 2.5.2.4 배관 이음매 및 밸브재료 (1) 용접식 관이음매 (1-1) KS B 1541(배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠) (1-2) KS B 1542(배관용 강제 삽입 용접식 관 이음쇠) (1-3) KS B 1543(배관용 강판제 맞대기 용접식 관 이음쇠) (2) 관플랜지 이음매 (2-1) KS B 1501(철강제 관 플랜지의 압력 단계) (2-2) KS B 1519(관 플랜지의 개스킷 자리 치수) (2-3) KS B 1502(관 플랜지의 치수 허용차)	2.5.2.3 ----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) --- (1-1) ~ (1-4) (현행과 같음) (2) ---- (2-1) -- - ---- ---- (2-2) KS B 1543(강제 맞대기 용접식 관이음쇠) 2.5.2.4 ------------- (1) ---------- (1-1) <삭 제> (1-1) ------------------------------ (1-2) ------------------------------ (2)----- (2-1)----------------- (2-2)----------------- (2-3) KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정