KGS FS112(배관에 의한 고압가스 판매의 시설‧기술‧검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.7.3 전기방폭설비 설치 가연성가스(암모니아, 브롬화메탄 및 공기중에서 자기발화하는 가스를 제외한다)의 저장설비중 전기설비는 KGS GC201(가스시설 전기방폭 기준)에 따라 방폭성능을 갖도록 설치한다.	2.7.3 --------- ---------------------------------------------------------------------------------------KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위산정에 관한 기준) 및 KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준)----------------- ---	ㅇ 방폭 관련 공통상세기준 신설에 따른 적용 상세기준 변경