KGS FU332(용기에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.8 사고예방설비기준 2.8.8 전기방폭설비 설치 용기보관실의 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지할 수 있도록 KGS GC201(가스시설 전기설비 방폭 기술기준)에 따라 방폭구조로 한다.	2.8 -------- 2.8.8 --------- ----------------------------------------- KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 산정에 관한 기준) 및 KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준)에-----------.	ㅇ 방폭 관련 공통상세기준 신설에 따른 적용 상세기준 변경 ※ 시행규칙 별표 5제3호의 방폭관련 규정 3) 사고예방설비기준 나) 용기보관실의 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 적절한 방폭 성능을 갖추도록 하고 필요한 조치를 할 것