KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.8.8 전기방폭설비 설치 정압기실에 설치하는 전기설비는 그 전기설비가 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 KGS GC 201(가스시설 전기방폭 기준)에 따라 설치한다.	2.8.8 전기방폭설비 설치 ------------------------------KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 산정에 관한 기준) 및 KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준)---------.	ㅇ 방폭 관련 공통상세기준 신설에 따른 적용 상세기준 변경