KGS GC204(매설 가스배관 내진설계 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
1.3 용어정의 1.3.1~1.3.8 <생략> 1.3.9 <신설> 2.8 성능보증 2.8.1~2.8.2.3 <생략> 2.8.3 <신설> 2.8.3.1 <신설> 2.8.3.2 <신설> 2.8.3.3 <신설> 2.8.3.4 <신설>	1.3 ---- 1.3.1~1.3.8 <현행과 같음> 1.3.9 “내진성능확인” 이란 지진으로부터 가스 시설물의 안전성을 확보하고 기능을 유지하기 위하여 시설물이 지진의 영향으로부터 안전한 구조인지를 확인하는 것을 말한다. 2.8 ---- 2.8.1~2.8.2.3 <현행과 같음> 2.8.3 내진성능확인은 다음 기준을 따른다. 2.8.3.1 내진성능확인은 1.5에 따른 경과조치에도 불구하고 1.1에 따른 대상시설에 대하여 적용한다. 2.8.3.2 내진성능확인 항목은 소요역량과 공급역량으로 다음과 같다. (1) 소요역량은 지진구역, 위험도계수, 유효수평지반가속도, 지반분류, 응답스펙트럼 등으로 확인한다. (2) 공급역량은 단면강도, 재료강도, 항복변형률, 극한한계변형률 등으로 확인한다. 2.8.3.3 내진성능확인 결과는 소요역량과 공급역량을 비교하여 소요역량에 비하여 공급역량이 큰 경우 내진성능을 확보하고 있는 것으로 판정한다. 2.8.3.4 내진성능확인 방법, 적용시기, 그 밖에 필요한 사항은 한국가스안전공사 사장이 정한 ‘매설 가스배관 내진성능확인 세부기술기준’을 적용한다.	ㅇ GC203(가스시설 및 지상 가스배관의 내진설계 기준)의 내진성능확인 기준과 부합화를 위한 용어 정의 추가 ㅇ GC203(가스시설 및 지상 가스배관의 내진 설계 기준)의 내진성능확인 기준과 부합화 ㅇ 매설배관 내진성능확인에 필요한 세부 내용 근거 마련