KGS AA434 (일반용 액화석유가스 압력조정기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2.2.1 압력조정기 각 부의 재료는 표 3.2.2.1 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. 다만, 오리피스는 표 3.2.2.1의 사용구분에 따른 재료를 사용하고, 파일럿 부분은 제외한다. 표 3.2.2.1 <생 략> [비고] 1~2 <생 략> 3. 용량 10 kg/h 미만의 압력조정기는 고압부 몸통재료로 KS D 6008 알루미늄합금 주물, KS D 6770 알루미늄 및 알루미늄 합금단조품, KS D 6005 아연합금 다이캐스팅, KS D 6006 알루미늄합금 다이캐스팅을 사용할 수 있다.	3.2.2.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 표 3.2.2.1 <현행과 같음> [비고] 1~2 <현행과 같음> 3. ----------------------------------------------, SPS-KFCA-D6770-5022 ------------------------------------------------------------	ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.