KGS AA911 (고압가스용 기화장치 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
[비 고] (1)~(10) <생 략> (11) 두께가 100㎜ 초과 150㎜ 이하의 것에 적용한다. KS D 3115 SPV 235에 있어서는 100㎜ 초과 200㎜ 이하의 것에 적용한다.	[비 고] (1)~(10) <생 략> (11) ------------------------------- KS D 3521 (압력 용기용 강판) SPPV 235----------.	ㅇ KS D 3115를 KS D 3521(압력 용기용 강판)로 수정 - JIS G 3115의 표기 오류로 이에 해당하는 대체표준인 KS D 3521(압력 용기용 강판)으로 수정