KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

부록 E  모재의 구분

모재의 구분	그룹 번호	종류	규격(보기)
P-5	3	저합금강으로, P-3 및 P-4이외의 것으로서 규격 최소 인장강도가 56 kgf/㎟(549 N/㎟) 이상인 것	SCPH 61 (KS D 4107)

부록 E  -------

----	-- --	--	-----
---	--	-----------------------------------------------------------	-----(SPS-KFCA-D4107-5010)

ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.