KGS AC118 (압축수소가스용 복합재료 압력용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2.3.1 압력용기의 금속라이너에 사용하는 재료는 알루미늄합금으로 다음 중 어느 하나의 재료를 사용한다. 이 경우 사용하는 알루미늄합금은 납 및 비스무트의 함유량이 각각 0.01% 이하인 재료를 사용한다. (1) ~ (3) <생 략> (4) KS D 6770(알루미늄 및 알루미늄 합금의 단조품)의 A6061FD 및 A6061FH	3.2.3.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ~ (3) <현행과 같음> (4) SPS-KFCA-D6770-5022--------------------------	ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.
3.2.3.2 플라스틱라이너 압력용기의 보스부에 사용하는 재료는 스테인리스강 또는 알루미늄합금으로 다음 중 어느 하나의 재료를 선택한다. 다만, 니켈 당량은 식(3.2)로 계산하여 표 3.2.3.3 니켈 당량 요구 값 이상인 재료를 사용한다. (1) ~ (2-2) <생 략> (2-3) KS D 6770(알루미늄 및 알루미늄 합금의 단조품)의 A6061FD-T6 및 A6061FH-T6	3.2.3.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ~ (2-2) <현행과 같음> (2-3) SPS-KFCA-D6770-5022-------------------------------------------	ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.