KGS AC216(고압가스용 재충전금지 용기 제조 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
3.12.4 합격표시 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사를 받는 용기에 대하여 그 검사구분에 따라 용기의 어깨부분 또는 프로텍터 부분 등 보기 쉬운 곳에 다음과 같이“”자의 각인을 한다. 다만, 각인하기가 곤란한 용기의 경우에는 다른 금속박판에 각인한 것을 그 용기에 부착하는 것으로 용기에 대한 각인을 갈음할 수 있으며, 고압가스가 충전되어 수입되는 용기에 대하여는 그 가스를 사용할 때까지 한국가스안전공사에서 발행하는 표지를 부착할 수 있다.	3.12.4 ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------ 부착하거나 한국가스안전공사에서 발행하는 표지를 부착하는 것으로 용기에 대한 각인을 갈음할 수 있다.	ㅇ「고압가스 안전관리법 시행규칙」별표 25 개정(’14.08.13) 내용을 반영