KGS AC413(액화석유가스용 복합재료용기 제조 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

3.12.2 가스종류 표시

3.12.2.2 유통 중인 용기는 가스명 표시부분 아래에 적색으로 그 충전기한을 표시한다.

3.12.2 ------

3.12.2.2 ---------------------------------------. 다만, 규칙 별표 24 제1호나목에 따른 용기도색이 주황색, 갈색, 자색 ,적색, 흑색인 경우에는 백색으로 그 충전기한을 표시해야 하며, 이 경우 액화석유가스용 용기에 대해서는 차기 재검사기한까지 충분히 식별 할 수 있도록 내구성이 보장되어야 한다.

ㅇ「고압가스안전관리기준통합고시」개정(’18.09.18)내용 반영

- 충전기한 표시 문자색상

- LPG 용기의 충전기한 문자에 대한 내구성 보장

고압가스안전관리기준통합고시
제3장4절제2호제5항

⑤ 유통 중인 고압가스용기는 제2항의 그림과 같이 가스명 표시부분 아래에 적색(규칙 별표 24 제1호나목에 따른 용기도색이 주황색, 갈색, 자색, 적색, 흑색인 경우에는 백색)으로 그 충전기한을 표시하여야 하며, 이 경우 액화석유가스용 용기에 대해서는 차기 재검사기한까지 충분히 식별할 수 있도록 내구성이 보장되도록 하여야 한다.