KGS AC417(연료전지자동차용 압축수소 용기 제조의 시설·기술 기준) 개정안

현   행

개  정  (안)

개정사유

1. 일반사항

1.1 적용범위

<생 략>

1.2 기준의 효력

1.2.1 <생 략>

1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 법 제22조의2제4항에 따라 「고압가스 안전관리법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 10의 시설·기술기준에 적합한 것으로 본다.

1. ----

1.1 ----

<현행과 같음>

1.2 ------

1.2.1 <현행과 같음>

1.2.2 ------------------------------------------------------------- 별표 10에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 글자체 및 글자크기 표기방법 준수

[상세기준 작성지침 부록B3]

<항목코드명>

12pt(항목코드번호가 3자리 이상인 경우에는 10pt), HY울릉도M, 장평95%, 자간-15%

<본체 내용>

10pt(비고, 보기 및 주석은 9pt), HY신명조, 장평100%, 자간-16%, 항목코드번호는 진하게

ㅇ 글자체 및 글자크기 표기방법 준수

ㅇ 외래어 정비 및 영문 명칭 표기방법 준수

[상세기준 작성지침 4.1.2(4) 영문명칭]

(4) 영문 명칭의 첫 문자(고유명사 포함) 및 붙임표(-) 뒤의 첫 문자는 대문자로 하고, 그 밖의 문자는 소문자로 하는 것을 원칙으로 한다.

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준(해당 없음)

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

1.3.2.1 규칙 제9조의2제3항 단서에서 정한 “제조시설기준과 제조기술기준”란 표 1.3.2.1에 따른 외국 용기의 인정기준을 말한다.

표 1.3.2.1 외국제품 제조등록 기준

인정기준	공인검사기관
CGA, ANSI	IIA(Independent Inspection Agency)
ECE(Economic Co㎜ission for Europe)	E 마킹 검사기관(Notified Body)
고압가스보안법	고압가스보안협회

1.3 --------

1.3.1 신기술 제품 검사기준(해당 없음)

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

1.3.2.1 -------------------------------------------------------------------

표 1.3.2.1 ----------

----	------
---,---	---(independent inspection agency)
---(economic co㎜ission for europe)	---------(notified body)
------	----------

1.4 기준의 준용(내용 없음)

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.4.1 “오토프레티지(Autofrettage)”란 금속 라이너가 있는 복합재료용기를 용기제조 공정 중에 금속라이너의 항복점을 초과하는 압력을 가하여 영구 소성변형을 일으키는 것을 말한다.

1.4.2 ~ 1.4.11 <생 략>

1.4.12 “배치(Batch)”란 다음을 말한다.

(1) ~ (3) <생 략>

(4) 어떠한 경우에도 “배치”는 용기 200개에 파괴검사 시료를 더한 수량 보다 작은 수량으로 한다.

1.4 용어 정의

------------------------

1.4.1 “오토프레티지(autofrettage)”--------------------------------------------------------------------------.

1.4.2 ~ 1.4.11 <현행과 같음>

1.4.12 ----------------

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) ------------------------------------- 적은 --------

ㅇ 글자체 및 글자크기 표기방법 준수

ㅇ 외래어 정비 및 영문 명칭 표기방법 준수

1.5 기준의 준용

이 기준에서 정하지 아니한 용기 및 그 부속품의 모양ㆍ치수 등의 규격은 한국산업규격에 따른다. 다만, 한국산업규격에서 정하고 있지 아니한 사항은 산업통상자원부장관과 협의하여 한국가스안전공사의 사장이 따로 정할 수 있다.

1.5 ------

--------- 않은 ----------------------------------------------------------- 않은 -----------------------------------------------.

ㅇ 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 일상 습관에 맞추어 준말로 사용하는 정비원칙 적용

2. 제조시설기준

2.1 제조설비

용기를 제조하려는 자가 이 제조기술기준에 따라 용기를 제조하기 위하여 갖추어야 할 제조설비(제조하는 용기에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술검토 결과 부품생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품생산에 필요한 설비를 갖추지 아니할 수 있으며, 라이너를 이음매 없는 용기 제조업소로부터 공급받는 경우에는 (1)부터 (3)까지와 (5) 중 쇼트브라스팅설비는 갖추지 않을 수 있다.

(1) 단조설비 또는 성형설비

(2) 아래부분접합설비(아래부분을 접합해 제조하는 경우만을 말한다)

(3) 다음 기준에 모두 적합한 열처리로

(3-1) 용기를 가열하는 노안 각 부분의 온도차가 25 ℃ 이하가 되도록 한 구조의 것

(3-2) 노 안의 온도와 열처리 시간을 측정하여 자동으로 기록하는 장치가 있는 것

(3-3) 연속로의 경우에는 온도측정장치가, 담금질로의 온도유지구간 개시지점·중간지점·종료지점의 중앙 및 좌우에 각 1개씩 총 9개 이상, 풀림로의 온도유지구간 개시지점·중간지점·종료지점의 좌우에 각 1개씩 총 6개 이상이 설치된 것. 단속로의 경우에는 온도측정장치가 입·출구지점·중간지점·안쪽지점의 중앙 및 좌우에 각 1개씩 총 9개 이상이 설치된 것

2. -------

2.1 ----

--------------------------------------------------------- 필요한 것을 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 않을 ----------------------------------------------------------숏블라스팅----------.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(2) ---------------------------------

(3) ------------------

(3-1) ----------------------------------- 구조인 것

(3-2) --------------------------------- 장치인 것

(3-3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 일상 습관에 맞추어 준말로 사용하는 정비원칙 적용

ㅇ 외래어표기법(문체부고시 제2017-14, 2017.3.28.)에 맞게 정비

ㅇ 직역된 일본어나 한자의 음으로 표기된 일본식 한자어 또는 일본어 투 표현 정비

[상세기준 작성지침 5.1.1.3 일본식 한자어]

조사 ‘의’를 남용하는 것은 일본어 ‘の’의 영향이므로, 생략하거나 적절하게 대체

2.2 검사설비

용기를 제조하려는 자가 이 검사기준에 따라 용기를 검사하기 위하여 갖추어야 할 검사설비(제조하는 용기에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. 다만, 설계단계검사에 필요한 검사설비 중 외부 업체의 설비를 이용하는 경우에는 갖추지 않을 수 있다.

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 초음파두께측정기·나사게이지·버어니어캘리퍼스 등 두께측정기

2.2 -----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) -----------------버니어캘리퍼스 ---------

ㅇ 글자체 및 글자크기 표기방법 준수

ㅇ 외래어표기법(문체부고시 제2017-14, 2017.3.28.)에 맞게 정비