KGS FP111 (고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.1.2.1 고압의 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에 사용하는 재료는 가스의 종류·성질·온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음에서 정한 규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 재료를 사용한다. (1) ~ (3) <생 략> (4) 주조품 (4-1) ~ (4-4) <생 략> (4-5) KS D 4111(저온 고압용 주강품)	2.5.1.2.1 -------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ~ (3) <생 략> (4) --- (4-1) ~ (4-4) <생 략> (4-5) SPS-KFCA-D4111-5012----------	ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.
2.5.1.5.5 다음의 동·동합금 및 니켈동합금은 배관재료로 사용하지 않는다. (1) KS B 6733(압력용기-기반규격) 중 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하는 것. 다만, 압력계·액면계 연결관에 사용하는 것을 제외한다.	2.5.1.5.5 -------------------------------- ----- (1) KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반) -------------- -----------------------------------------	ㅇ KS B 6733(압력 용기 - 기반규격)은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반)과 중복되어 기술표준원 고시 2012-0310(`12.07.21)에 따라 KS B 6750에 통합되어 폐지됨.