KGS FP216 (제조식 수소자동차 충전의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.1.2.1 고압의 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에 사용하는 재료는 가스의 종류ㆍ성질ㆍ온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음에서 정한 규격의 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 재료를 사용한다. (1) ~ (3) <생 략> (4) 주조품 (4-1) ~ (4-4) <생 략> (4-5) KS D 4111(저온 고압용 주강품)	2.5.1.2.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ~ (3) <현행과 같음> (4) --- (4-1) ~ (4-4) <현행과 같음> (4-5) SPS-KFCA-D4111-5012 ----------	ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.
2.5.1.5.6 알루미늄 및 알루미늄합금은 KS B 6733(압력용기의 기반규격) 중 부표 1.3에 표시된 허용인장력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 않는다. 다만, 압력계ㆍ액면계 연결관에 사용하는 것을 제외한다.	2.5.1.5.6 -------------- KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반) -------------------------------- ---------------------------------------------	ㅇ KS B 6733(압력 용기 - 기반규격)은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반)과 중복되어 기술표준원 고시 2012-0310(`12.07.21)에 따라 KS B 6750에 통합되어 폐지됨.