KGS FS112 (배관에 의한 고압가스 판매의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.4.3 가스설비 두께 및 강도 가스설비는 그 고압가스를 안전하게 취급할 수 있도록 다음 기준에 적합한 강도 및 두께를 가지는 것으로 한다 2.4.3.1 <생 략> 2.4.3.2 고압가스설비의 두께계산 방법은 다음과 같다. 2.4.3.2.1 상용압력이 29.4 ㎫ 이하인 고압가스설비(다층 원통을 제외한다)의 두께계산은 KS B 6733(압력용기기반규격)에 따른다..	2.4.3 ----------- ------------------------------------------------------------ 2.4.3.1 <현행과 같음> 2.4.3.2 ---------------------- 2.4.3.2.1 -------------------------------------- KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반) ----.	ㅇ KS B 6733(압력 용기 - 기반규격)은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반)과 중복되어 기술표준원 고시 2012-0310(`12.07.21)에 따라 KS B 6750에 통합되어 폐지됨.
2.5.2.2.1 고압의 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에 사용하는 재료는 가스의 종류·성질·온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음 각 호에서 정한 규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 재료를 사용한다. (1) ~ (3) <생 략> (4) 주조품 (4-1) ~ (4-4) <생 략> (4-5) KS D 4111(저온 고압용 주강품)	2.5.2.2.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ~ (3) <현행과 같음> (4) --- (4-1) ~ (4-4) <현행과 같음> (4-5) SPS-KFCA-D4111-5012 ----------	ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.