KGS FS452 (가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.5.2 플랜지 접합 배관등의 접합이 용접으로 적당하지 않는 경우에는 다음 기준에 따라 안전 확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지접합으로 하며, 이 경우에는 점검을 할 수 있는 조치를 한다. 2.5.5.2.1 안전 확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지(flange)의 계산에 사용하는 설계압력은 다음 계산식에 따라 구한 상당압력(相當壓力)과 내압(內壓)과의 합으로 하고 KS B 6733[압력 용기(기반 규격)]에 따른다.	2.5.5.2 ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2.5.5.2.1 ------------------------------- ------------------------------------------------------- KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반) -------	ㅇ KS B 6733(압력 용기 - 기반규격)은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반)과 중복되어 기술표준원 고시 2012-0310(`12.07.21)에 따라 KS B 6750에 통합되어 폐지됨.