KGS FU212 (특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.1.2.1 고압의 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에 사용하는 재료는 가스의 종류·성질·온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음 각 호에서 정한 규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 재료를 사용한다. (1) ~ (3) <생 략> (4) 주조품 (4-1) ~ (4-4) <생 략> (4-5) KS D 4111(저온 고압용 주강품)	2.5.1.2.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ~ (3) <현행과 같음> (4) --- (4-1) ~ (4-4) <현행과 같음> (4-5) SPS-KFCA-D4111-5012 ----------	ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.