KGS FU331 (저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.7.2.5 배관을 매설하는 때에는 그림 2.5.7.2.5 및 다음 기준에 따라 되메움 작업을 한다. (1) ~ (2-1) <생 략> (2-2) 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제29조에서 정한 시험·분석기관으로부터 품질 검사를 받은 순환골재 또는 KS F 2573(콘크리트용 순환골재)에 적합하게 생산한 순환골재	2.5.7.2.5 -------------------------------- ---------- (1) ~ (2-1) <현행과 같음> (2-2) --------------------------------- ---------------------------------- KS F 2527(콘크리트용 골재)-------------	ㅇ KS F 2573(콘크리트용 순환 골재)을 KS F 2527(콘크리트용 골재)로 수정 - KS F 2573는 폐지되고, 통합된 골재 표준인 KS F 2527을 대체표준으로 수정