KGS FU432 (소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.7.5.5 되메움 재료 및 다짐공정 <개정 11.1.3> 배관을 매설하는 때에는 그림 2.5.7.5.5 및 다음 기준에 따라 되메움 작업을 한다. (1) ~ (2-1) <생 략> (2-2)「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제29조에서 정한 시험·분석기관으로부터 품질 검사를 받은 순환골재 또는 KS F 2573(콘크리트용 순환골재)에 적합하게 생산한 순환골재	2.5.7.5.5 ------------- <개정 11.1.3> ------------------------------------------ (1) ~ (2-1) <현행과 같음> (2-2)------------------------------------------------------------------- KS F 2527(콘크리트용 골재)-------------	ㅇ KS F 2573(콘크리트용 순환 골재)을 KS F 2527(콘크리트용 골재)로 수정 - KS F 2573는 폐지되고, 통합된 골재 표준인 KS F 2527을 대체표준으로 수정