KGS FU552(압축도시가스용 자동차 연료장치의 시설·기술·검사 기준) 개정안

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.6 용품 사용 제한

1.6.1 자동차의 용기는 자동차의 연료의 저장목적에 한정하여 사용한다.

1.6.2 자동차의 연료장치에 설치하는 제품이 「고압가스 안전관리법」 제17조에 따라 검사를 받아야 하는 것인 경우에는 그 검사에 합격한 것으로 한다.

1.6 --------

1.6.1 ---------------------------------.

1.6.2 --------------------------------------------------- 할 경우에는 -----------------.

ㅇ 상세기준 작성지침 일본어 표현정비 원칙 적용

[상세기준 작성지침 5.1.1.3 일본식 한자어]

조사 ‘의’를 남용하는 것은 일본어 ‘の’의 영향이므로, 생략하거나 적절하게 대체

2. 시설기준

2.1~2.2 <생략>

2.3 저장설비 기준

자동차에는 그 자동차 및 연료장치의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 용기 및 용기밸브를 설치한다.

2.3.1 저장설비 재료(내용 없음)

2.3.2 저장설비 구조(내용 없음)

2.3.3 저장설비 설치

2.3.3.1 용기

2.3.3.1.1 ~ 2.3.3.1.2 <생 략>

2.3.3.1.3 용기는 그 외면에 사용상 지장이 있는 흠·부식·우그러짐 등이 없는지 확인한 후 부착한다. 이 경우 다음의 기준에 해당하는 부식·흠 등이 있는 경우에는 부록A의 기준에 준하여 파기한다. 다만, 다음의 기준에도 불구하고 해당용기를 제조한 용기제조자가 정한 별도의 외관검사기준이 있는 경우에는 그 기준에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 마모

(3-1) 복합재료용기

외부 깊이가 0.25 ㎜를 초과하는 경우 또는 마모에 의해 섬유가 노출된 경우

(3-2) 외부로 노출된 금속용기

(3-2-1) 깊이에 관계없이 넓이가 용기표면의 25 %를 초과하는 경우

(3-2-1) 깊이가 용기 최소두께의 5%를 초과하는 경우

(4) ~ (6) <생 략>

2.3.3.1.4 용기밸브를 용이하게 조작할 수 있도록 용기를 부착한다.

2.3.3.1.5 용기등의  각 부분은 자동차의 길이, 폭, 높이 범위 안에 있어야 하며 최저 지상고보다 높은 위치에 부착한다.

2.3.3.1.6 용기등은 충돌 등으로 인한 손상을 최소화하기 위하여 자동차의 후단부와 30 ㎝ 이상의 간격을 유지하여 부착한다. 다만, 자동차가 용기등이 설치된 방향으로 최소 8 ㎞/h의 속도로 주행하다가 정지한 물체와 충돌할 때 충격을 흡수할 수 있는 보호장치(가드, 범퍼 또는 이와 유사한 장치를 포함한다. 이하 같다)를 설치한 경우에는 간격을 유지하지 아니할 수 있다.

2.3.3.1.7 용기등은 충돌 등으로 인한 손상을 최소화하기 위하여 자동차의 외측(후단부를 제외한다)과 20 ㎝이상의 간격을 유지하여 부착한다. 다만, 용기부속품에 충격을 방지 또는 흡수하기 위한 보호장치가 설치된 경우에는 간격을 유지하지 아니할 수 있다.

2.3.3.1.8 용기등은 배기가스가 직접 접촉되지 않는 위치에 부착한다.

2.3.3.1.9 용기등은 열에 의한 손상을 방지하기 위하여 배기관 및 소음기와 10 ㎝이상의 격을 유지하여 부착한다. 다만, 해당 용기 및 용기부속품에 적당한 방열조치가 설치된 경우에는 4 ㎝ 이상의 간격을 유지하여 부착할 수 있다.

2.3.3.1.10 용기등은 불꽃이 발생할 수 있는 노출된 전기단자 및 전기개폐기와 20 ㎝이상, 배기관 출구와 30 ㎝이상 간격을 유지하여 부착한다.

2.3.3.1.11 용기등을 트렁크실등에 설치하는 경우 좌석이 있는 차실과 기밀을 유지하는 구조로 한다.

2.3.3.1.12 용기등을 밀폐된 장소에 설치하는 경우, 가스누출시 가스를 차체 밖으로 방출시키기 위하여 2개 이상의 양호한 구조의 환기구를 설치한다. 또한, 해당 환기구의 위치는 환기구로부터 방출되는 가스가 노출된 전기단자 및 전기개폐기의 영향을 받지 않는 곳으로 하고, 환기구내 전기배선은 피복된 것을 사용하고 차체 또는 이에 준하는 곳에 고정한다.

2.3.3.1.13 용기등을 보호하는 덮개를 부착한 경우 물 등이 덮개 안에 고이지 아니하도록 한다. 또한, 덮개 등은 용기의 외관검사를 위하여 착탈이 가능한 것으로 한다.

2.3.3.1.14 직사광선을 받을 우려가 있는 용기는 직사광선 차단용 덮개를 설치하며 덮개는 해당용기에 직접 접촉되지 아니하도록 한다.

2. ----

2.1~2.2 <현행과 같음>

2.3 -------

---------------------------------------------.

2.3.1 저장설비 재료(내용 없음)

2.3.2 저장설비 구조(내용 없음)

2.3.3 저장설비 설치

2.3.3.1 --

2.3.3.1.1 ~ 2.3.3.1.2 <현행과 같음>

2.3.3.1.3 --------------------------------------------. ---------------------------------- 부록 A--------------. --, ----------------- 해당 용기 ----- 용기 제조자 --------- 외관 검사기준--------------------------------.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) --

(3-1) -------

---------------------------------------

(3-2) ----------

(3-2-1) ------------- 용기 표면 -------------

(3-2-1) ------------- 5 % --------

(4) ~ (6) <현행과 같음>

2.3.3.1.4 -------------------------------.

2.3.3.1.5 -------------------------------------------------.

2.3.3.1.6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 않을 수 있다.

2.3.3.1.7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 않을 수 있다.

2.3.3.1.8 -------------------------------.

2.3.3.1.9 -------------------------------- 10 ㎝ 이상 ------------------------------------------------ 4 ㎝ 이상 -------------------.

2.3.3.1.10 ------------------------------------ 20 ㎝ 이상, ------- 30 ㎝ 이상 ----------.

2.3.3.1.11 ---- 트렁크실 등에 ---------------------------------.

2.3.3.1.12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.3.3.1.13 -------------------------------------- 않도록 --------------------------탈착 ----------.

2.3.3.1.14 --------------------------------- 하며, -------------------- 않도록 ----.

ㅇ 상세기준 작성지침 일본어 표현정비 원칙 적용

[상세기준 작성지침 5.1.1.3 일본식 한자어]

일본어 격조사(に)와 우리말 조사가 일대 일로 대응하지 않는데도 기계적으로 옮기는 과정에서 생긴 오류이므로 생략하거나 적절하게 대체

ㅇ 띄어쓰기 정비 (이하 띄어쓰기 오류 일괄수정)

ㅇ 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 일상 습관에 맞추어 준말로 사용하는 정비원칙 적용

ㅇ 상세기준 작성지침 일본어 표현정비 원칙 적용

ㅇ‘~등’을 사용하는 때에는 앞 단어와 띄어서 쓴다.  다만, 나열된 단어를 약칭하는 경우에는 붙여쓴다.

2.4 가스설비 기준

자동차에는 그 자동차 및 연료장치의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 가스충전구·가스충전밸브·주밸브 및 감압밸브를 설치한다.

2.4.1 가스설비 재료(내용 없음)

2.4.2 가스설비 구조(내용 없음)

2.4.3 가스설비 두께 및 강도(내용 없음)

2.4.4 가스설비 설치

2.4.4.1 가스충전구

2.4.4.1.1 가스충전구는 안전한 접속이 이루어지지 아니할 경우 가스의 흐름을 차단하는 구조인 것으로 한다.

2.4.4.1.2 ~ 2.4.4.1.4 <생 략>

2.4.4.1.4 가스충전구는 배기관의 출구방향에 설치하지 아니하고 배기관 출구와 30 ㎝ 이상 간격을 유지하여 부착한다.

2.4.4.1.5 가스충전구는 노출된 전기단자 및 전기개폐기와 20 ㎝ 이상의 간격을 유지하여 부착한다.

2.4.4.1.6 가스충전구는 좌석이 있는 차실내부에 설치하지 아니한다.

2.4.4.2 가스충전밸브

가스충전밸브는 가스충전구에서 용기에 이르는 배관에 설치한다. 다만, 2.8.4의 역류방지밸브를 설치한 경우에는 가스충전밸브를 설치하지 아니할 수 있다.

2.4.4.3 주밸브

2.4.4.3.1 주밸브는 다음의 기준을 충족하는 것을 설치한다. 다만, 용기밸브가 2.3.3.2.1·2.8.1.2 및 다음 기준을 충족하는 경우 또는 감압밸브의 고압차단장치가 다음 기준을 충족하는 경우에는 주밸브를 설치한 것으로 본다.

(1) 운전석으로부터 조작이 가능한 것

(2) 작동 동력원이 상실된 경우 자동적으로 닫히는 것

(3) 엔진이 정지된 경우 자동적으로 닫히는 것

2.4.4.3.2 주밸브는 진동, 충격에 의해 연료가스가 누출되지 아니하도록 안전하게 부착한다.

2.4.4.3.3. 주밸브는 충돌 등으로 인한 손상을 최소화하기 위하여 자동차의 후단부와 30 ㎝ 이상의 간격을 유지하여 부착한다. 다만, 자동차가 밸브 등이 설치된 방향으로 최소 8 ㎞/h의 속도로 주행하다가 정지한 물체와 충돌할 때 충격을 흡수할 수 있는 보호장치를 설치한 경우에는 간격을 유지하지 아니할 수 있다.

2.4.4.3.4. 주밸브는 충돌 등으로 인한 손상을 최소화하기 위하여  자동차의 외측(후단부를 제외한다)과 20 ㎝ 이상의 간격을 유지하여 부착한다. 다만, 주밸브에 충격을 방지 또는 흡수하기 위한 보호장치가 설치된 경우에는 간격을 유지하지 아니할 수 있다.

2.4.4.4 감압밸브

감압밸브를 가열할 경우에는 열원으로 엔진의 배기가스를 직접 사용하지 아니하고, 진동, 충격 등에 의하여 가스가 누출되지 아니하도록 안전한 장소에 고정부착 한다.

2.4.5 가스설비 성능

2.4 --------

---------------------------------------------------------------------.

2.4.1 가스설비 재료(내용 없음)

2.4.2 가스설비 구조(내용 없음)

2.4.3 가스설비 두께 및 강도(내용 없음)

2.4.4 가스설비 설치

2.4.4.1 ------

2.4.4.1.1 ---------------------- 않을 ------------------------.

2.4.4.1.2 ~ 2.4.4.1.4 <현행과 같음>

2.4.4.1.4 ------------------------- 않고 --------------------------------.

2.4.4.1.5 ------------------------------ 이상 ------------.

2.4.4.1.6 --------------- 차실 내부에 ------ 않는다.

2.4.4.2 ------

---------------------------------------------------------------------- 않을 수 있다.

2.4.4.3 ---

2.4.4.3.1 ------------------------------------------------------------------------------ 다음 기준을 모두 충족하는 경우에는 ------------.

(1) 운전석에서 ----------

(2) ------------------------

(3) --------------------

2.4.4.3.2 ---------------------------- 않도록 -----------.

2.4.4.3.3. ------------------------------------- 30 ㎝ 이상 -----------------. ----------------------------------------------------------------------------------------- 않을 수 있다.

2.4.4.3.4. -------------------------------------------- 20 ㎝ 이상 -----------. --, ---------------------------------------------------------- 않을 수 있다.

2.4.4.4 ----

------------------------------------- 않고, --------------------------- 않도록 ----------------.

2.4.5 가스설비 성능

ㅇ 직역된 일본어나 한자의 음으로 표기된 일본식 한자어 또는 일본어 투 표현 정비

ㅇ 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 일상 습관에 맞추어 준말로 사용하는 정비원칙 적용

ㅇ 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 일상 습관에 맞추어 준말로 사용하는 정비원칙 적용

ㅇ 의미가 모호한 문장 명확화

ㅇ 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 일상 습관에 맞추어 준말로 사용하는 정비원칙 적용

ㅇ 상세기준 작성지침 일본어 표현정비 원칙 적용

2.5 배관설비 기준

2.5.1 배관설비 재료

배관 및 접합부의 재료는 다음 기준에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성질을 가지는 것으로 한다.

2.5.1.1 배관 및 접합부는 사용조건에 대하여 충분한 내식성을 갖는 재료로 한다.

2.5.1.2 배관은 스테인리스강관, 강관 또는 동관으로서 열처리한 것 또는 섬유보강 수지관으로 한다. 다만, 상용압력이 1 ㎫ 미만의 압력에 사용하는 배관에 대하여는 내유성 고무관을 사용할 수 있다.

2.5.2 배관설비 구조(내용 없음)

2.5.3 배관설비 두께(내용 없음)

2.5.4 배관설비 접합

배관의 접합은 다음 기준과 같이 한다.

2.5.4.1 ~2.5.4.2 <생 략>

2.5.4.3 고무관은 KS B 6234(액화석유가스용 고무호스어셈블리의 고압호스 또는 저압호스의 시험기준에 적합한 것으로서 고무관의 최고 사용압력에 적합한 것을 사용한다.

2.5.4.4 상기 이외의 이음은 2.5.4.1 내지 2.5.4.3과 동등 이상의 성능을 가지는 것으로 한다.

2.5.4.5 접합부에 사용하는 패킹재료는 내가스성이 있는 것으로 한다.

2.5.5 배관설비 신축흡수조치(내용 없음)

2.5.6 배관설비 절연조치(내용 없음)

2.5.7 배관설비 설치

배관은 유지관리에 지장이 없고 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.1 ~ 2.5.7.4 <생 략>

2.5.7.5 배관등은 불꽃이 발생할 수 있는 노출된 전기단자 및 전기개폐기와 20 ㎝ 이상, 배기관 출구와 30 ㎝ 이상의 간격을 유지하여 설치한다.

2.5.7.6 ~ 2.5.7.10 <현행과 같음>

2.5.8 배관부대설비 설치(내용 없음)

2.5.9 배관설비 성능

배관 및 접합부는 상용압력의 1.5배 이상의 내압성능을 가지며, 상용압력이상에서 기밀성능을 가지는 것으로 한다.

2.5 -------

2.5.1 배관설비 재료

-------------------------------------------------.

2.5.1.1 -------------- 에 따라--------------------.

2.5.1.2 ----------------------------------------------------------------------배관은 --------------------.

2.5.2 배관설비 구조(내용 없음)

2.5.3 배관설비 두께(내용 없음)

2.5.4 배관설비 접합

------------------

2.5.4.1 ~2.5.4.2 <현행과 같음>

2.5.4.3 ----- KS B 6234(액화석유가스용 고압호스 어셈블리) ---------------------------------------------------.

2.5.4.4 ----------2.5.4.1부터 2.5.4.3까지와 -----------------.

2.5.4.5 --------------------------------.

2.5.5 배관설비 신축흡수조치(내용 없음)

2.5.6 배관설비 절연조치(내용 없음)

2.5.7 배관설비 설치

-----------------------------------------.

2.5.7.1. ~2.5.7.4 <현행과 같음>

2.5.7.5 ------------------------------------------------- 30 ㎝ 이상---------------.

2.5.7.6 ~ 2.5.7.10 <현행과 같음>

2.5.8 배관부대설비 설치(내용 없음)

2.5.9 배관설비 성능

---------------- 1.5배 이상 ----------------------------------------.

ㅇ 일본어투 표현 순화

※ ‘대하여’를 그대로 쓰는 경우

단체의 장에 대하여’를 ‘단체의 장에게’로 바꿀 수도 있다. 이때, ‘단체의 장에게’로 쓰면 ‘단체의 장’이 보고하는 것이 아니라 ‘단체의 장’에게 보고하는 것으로 오해 할여지가 있는 경우에는 ‘~에 대하여’를 그대로 쓰거나 ‘~로 하여금’으로 바꿔 쓸 수 있다.

ㅇ KS 표준명 개정에 따라 문구 수정

ㅇ 문구 통일 및 문장 명확화

ㅇ 글자체 및 글자크기 표기방법 준수

ㅇ 상세기준 작성지침 일본어 표현정비 원칙 적용

[상세기준 작성지침 5.1.1.3 일본식 한자어]

일본어 격조사(に)와 우리말 조사가 일대 일로 대응하지 않는데도 기계적으로 옮기는 과정에서 생긴 오류이므로 생략하거나 적절하게 대체

2.8 사고예방설비 기준

자동차에는 그 자동차 및 연료장치의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 과압안전장치·역류방지장치 및 과류방지밸브를 설치한다.

2.8.1 과압안전장치 설치

2.8.1.1 ~ 2.8.1.6 <생 략>

2.8.2 가스누출경보 및 자동차단장치 설치(내용 없음)

2.8.3 긴급차단장치 설치(내용 없음)

2.8.4 역류방지장치 설치

2.8.4,1 ~ 2.8.4.3 <생 략>

2.8.4.4 역류방지밸브는 진동, 충격에 의하여 연료가스가 누출되지 아니하도록 안전하게 부착한다.

2.8.5 ~ 2.8.12 <생 략>

2.8.13 과류방지밸브 설치

2.8.13.1 용기밸브 또는 그 부근에는 일정량 이상의 가스가 흐를 때 자동으로 가스의 통로를 차단하는 과류방지밸브를 설치한다. 다만, 전기작동식 용기밸브와 같이 용기밸브가 과류방지기능을 갖는 경우에는 설치하지 아니한다.

2.8.13.2 연료가스의 압력차에 의해 자동적으로 연료가스를 차단하는 기계방식의 과류방지밸브의 경우에는 균압노즐방식 또는 수동식 복귀장치를 갖춘 것으로 한다.

2.8 ---------

------------------------------------------------------------------------.

2.8.1 과압안전장치 설치

2.8.1.1 ~ 2.8.1.6 <현행과 같음>

2.8.2 가스누출경보 및 자동차단장치 설치(내용 없음)

2.8.3 긴급차단장치 설치(내용 없음)

2.8.4 역류방지장치 설치

2.8.4,1 ~ 2.8.4.3 <현행과 같음>

2.8.4.4 -----------------------------않도록 ----------------.

2.8.5 ~ 2.8.12 <현행과 같음>

2.8.13 과류방지밸브 설치

2.8.13.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 않는다.

2.8.13.2 ---------------------------------------------과류방지밸브는--------------------------.

ㅇ 상세기준 작성지침 일본어 표현정비 원칙 적용

ㅇ 글자체 및 글자크기 표기방법 준수

ㅇ 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 일상 습관에 맞추어 준말로 사용하는 정비원칙 적용

4. 검사기준

완성검사는 다음 기준에 따른다.

4.1 검사항목

2에서 정한 항목으로 한다.

4.2 검사방법

4.2.1 용기, 배관등의 부착상태

용기, 배관등의 부착상태는 2.3 내지 2.11의 적합여부에 대하여 확인한다. 다만, 2.3.3.1.3에 대한 검사는 자동차제작사 또는 시공자의 자체검사내역서 확인으로 갈음할 수 있다.

4.2.2 배관등의 기밀시험

배관 등의 기밀검사는 다음 중 어느 하나의 방법으로 실시한다.

4.2.2.1 ~ 4.2.2.2 <생 략>

4.2.3 좌석이 있는 차실과의 기밀시험

용기 및 용기부속품이 트렁크실 등에 부착되어 있는 경우의 기밀검사는 가스용기의 설치방법에 따라 다음 중 어느 하나의 방법에 의하여 실시한다.

4.2.3.1 <생 략>

4.2.3.2 용기 격납실식 자동차 이외의 자동차(가스용기등을 트렁크실등 내부에 장착한 자동차)의 기밀검사는 다음 순서에 따라 실시한다.

4. -----

---------------

4.1 ----

2(시설 기준)----------

4.2 -----

4.2.1 용기, 배관등의 부착상태

------------ 2.3부터 2.11까지 -------- 를 ------. ---------------------------------------------- 대체 -----.

4.2.2 배관등의 기밀시험

배관등-----------------------------.

4.2.2.1 ~ 4.2.2.2 <현행과 같음>

4.2.3 좌석이 있는 차실과의 기밀시험

---------------------------------------------------------------에 따라-------.

4.2.3.1 <현행과 같음>

4.2.3.2 ------------------- 가스용기 등을 트렁크실 등 ----------------------------.

ㅇ 의미가 모호한 문장 명확화

ㅇ 문구 통일 및 문장 명확화

ㅇ‘~등’을 사용하는 때에는 앞 단어와 띄어서 쓴다.  다만, 나열된 단어를 약칭하는 경우에는 붙여 쓴다.

ㅇ 문구 통일 및 문장 명확화

ㅇ‘~등’을 사용하는 때에는 앞 단어와 띄어서 쓴다.  다만, 나열된 단어를 약칭하는 경우에는 붙여 쓴다.

부록 A 불합격 용기 파기방법

A.1 신규 용기

1. 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 가공할 수 없도록 한다.

2. 파기하는 때에는 검사장소에서 검사원 입회하에 용기 및 특정설비제조자로 하여금 실시하게 한다.

A.2 재검사 용기

1. 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 가공할 수 없도록 한다.

2. 잔가스를 전부 제거한 후 절단한다.

3. 검사신청인에게 파기의 사유·일시·장소 및 인수시한 등을 통지하고 파기한다.

4. 파기하는 때에는 검사장소에서 검사원으로 하여금 직접 실시하게 하거나 검사원 입회하에 용기 및 특정설비의 사용자로 하여금 실시하게 한다.

5. 파기한 물품은 검사신청인이 인수시한(통지한 날부터 1월 이내)내에 인수하지 아니하는 때에는 검사기관으로 하여금 임의로 매각 처분하게 한다.

부록 A ---------

A.1 -----

1. -----------------------------------.

2. 용기를 파기할 때는 ----------------------------------------------.

A.2 -------

1. ----------------------------------.

2. -----------------.

3. ----------------------------------------.

4. 용기를 파기할 때는 -----------------------------------------------------------------.

5. ------------------------------ 1개월 -------- 않을 ------------------------------.

ㅇ 주체 또는 대상을 추가하여 의미가 모호한 문장 명확화

ㅇ ‘월’은 기간을 나타낼 때에는 일상생활에서 주로 사용하고 있는 ‘○개월’으로 정비

‘공포 후 ○월이 지난 후 시행한다’라고 하면, 일년 열두 달 중 특정한 달 (○월)이 지난 후 시행하는 것으로  오해할 수도 있으므로 ‘○개월’로 쓴다.

‘공포 후 ○월이 지난 후 시행한다’라고 하면, 일년 열두 달 중 특정한 달 (○월)이 지난 후 시행하는 것으로  오해할 수도 있으므로 ‘○개월’로 쓴다.