KGS FU554(액화도시가스용 자동차 연료장치의 시설·기술·검사 기준) 개정안

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 ~ 1.5 <생 략>

1.6 용품 사용 제한

1.6.1 규칙 별표 7 제4호가목4)에 따라 자동차의 용기는 자동차의 연료저장의 목적에 한정하여 사용한다.

1.1 ~ 1.5 <현행과 같음>

1.6 --------

1.6.1 ------------------자동차의 용기는 자동차 연료저장 -----------------.

ㅇ 상세기준 작성지침 일본어 표현정비 원칙 적용

[상세기준 작성지침 5.1.1.3 일본식 한자어]

조사 ‘의’를 남용하는 것은 일본어 ‘の’의 영향이므로, 생략하거나 적절하게 대체

2.3 저장설비 기준

자동차에는 그 자동차 및 연료장치의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 용기 및 용기밸브를 설치한다.

2.3.1 ~ 2.3.3 <생 략>

2.3.3 저장설비 설치

2.3.3.1 용기

2.3.3.1.1 ~ 2.3.3.1.17 <생 략>

2.3.3.1.18 용기를 자동차의 운전실 또는 객실 위에 설치할 때는 다음 기준에 따른다.

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 용기의 상부, 배관 , 피팅, 밸브, 하우징, 보호대, 또는 방호물은 지상으로부터 4.12 m 이내에 설치한다.

(4) 용기는 피복한 가공전선(架空電線)과 접촉되지 않도록 보호조치를 한다.

2.3.3.1.19 자동차 내부에 용기를 설치하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

(1) 운전실 또는 객실과 직접 연결된 자동차의 내부에 용기등을 밀폐하여 설치하는 경우에는 누출된 가스가 자동차의 외부로 방출되도록 다음 기준에 따라 설치한다. 이 경우 용기보관 장소에는 점화원이 없도록 한다.

(1-1) 용기 및 용기부속품을 운전실 또는 객실과 기밀을 유지하는 풀콘테이너(용기가 고정된 콘테이너 케이스 내에 설치된 것. 이하 같다) 내에 설치하고 풀콘테이너에는 환기통을 설치한다.

(1-2) 용기 이외에 용기부속품을 운전실 또는 객실과 기밀을 유지하는 세미콘테이너(용기밸브 및 안전밸브 등이 고정된 콘테이너 케이스 내에 설치된 것. 이하 같다) 내에 설치하고 세미콘테이너에는 환기통을 설치한다.

(2) 풀콘테이너, 세미콘테이너 및 환기통은 자동차의 운행으로 인해 손상, 막힘 또는 이탈되지 않도록 견고히 부착되고 공구의 사용없이 탈착되지 않는 구조로 한다.

2.3 ------

----------------------------------------------------------.

2.3.1 ~ 2.3.3 <현행과 같음>

2.3.3 저장설비 설치

2.3.3.1 --

2.3.3.1.1 ~ 2.3.3.1.17 <현행과 같음>

2.3.3.1.18 -------------------------------------.

(1)~ (2) <현행과 같음>

(3) --------------------, 보호대 ----------------------------------.

(4) -------------------------------------.

2.3.3.1.19 ------------------------------.

(1) --------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------.

(1-1) ----------------------------- 풀컨테이너(-------컨테이너 ---------.-----) ------------풀컨테이너---------------.

(1-2) --------------------------------- 세미컨테이너(--------------------컨테이너--------.------)---------세미컨테이너-----------.

(2) 풀컨테이너, 세미컨테이너 -------------------------------------------------------------------.

ㅇ 글자체 및 글자크기 표기방법 준수

[상세기준 작성지침 부록B3]

<항목코드명>

12pt(항목코드번호가 3자리 이상인 경우에는 10pt), HY울릉도M, 장평95%, 자간-15%

<본체 내용>

10pt(비고, 보기 및 주석은 9pt), HY신명조, 장평100%, 자간-16%, 항목코드번호는 진하게

ㅇ 외래어/외국어는 가능한 쓰지 않도록 하는 원칙을 적용하여 적절한 우리말으로 대체

ㅇ 외래어표기법(문체부고시 제2017-14, 2017.3.28.)에 맞게 정비

2.4 가스설비 기준

자동차에는 그 자동차 및 연료장치의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 압력조정기·기화기·가스충전구 등을 설치한다.

2.4.1 ~ 2.4.3 <생 략>

2.4.4 가스설비 설치

2.4.4.1 압력조정기

2.4.4.1.1 <생 략>

2.4.4.1.2 압력조정기에는 도로의 파편 등 외부의 충격으로부터 보호할 수 있는 조치를 한다.

2.4.4.1.3 압력조정기는 그 하중이 부착된 배관에 실리거나 지지되지 아니하도록 설치한다.

2.4.4.2 기화기

2.4.4.2.1 ~ 2.4.4.2.3 <생 략>

2.4.4.2.4 기화기는 수평으로 설치하고 엔진열매체의 연결부가 위쪽을 향하도록 설치한다. 다만, 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.

2.4.4.2.5 ~ 2.4.4.2.6 <생 략>

2.4.4.2.7 기화기의 열매체 측에는 공기(Air)를 제거할 수 있는 조치를 한다.

2.4.4.2.8 액화도시가스를 기화시키기 위한 열원으로 엔진배출가스를 직접 사용하지 아니한다.

2.4.4.3 가스충전구

2.4.4.3.1 가스충전구(“리셉터클”이라 한다. 이하 같다)는 디스펜서 측의 노즐( “연료공급 커넥터”라 한다. 이하 같다)과 접속되고 자동차 연료장치에 연료를 공급할 수 있으며, 먼지 및 물 등의 이물질의 유입을 최소화하기 위한 조치를 한 것으로 한다.

2.4 -------

--------------------------------------------------------------------.

2.4.1 ~ 2.4.3 <현행과 같음>

2.4.4 가스설비 설치

2.4.4.1 ------

2.4.4.1.1 <현행과 같음>

2.4.4.1.2 --------------------------------------------.

2.4.4.1.3 -------------------------------- 않도록--------.

2.4.4.2 ---

2.4.4.2.1 ~ 2.4.4.2.3 <현행과 같음>

2.4.4.2.4 ----------------------------------------. ---,-------------- 그렇지 않다.

2.4.4.2.5 ~ 2.4.4.2.6 <현행과 같음>

2.4.4.2.7 ----------- 공기를-------------------.

2.4.4.2.8 ------------------------------------------ 않는다.

2.4.4.3 ------

2.4.4.3.1 --------------------------------------------------------------------------------------, 먼지 또는 물 등의 이물질 ------------------------.

ㅇ 직역된 일본어나 한자의 음으로 표기된 일본식 한자어 또는 일본어 투 표현 정비

ㅇ 상세기준 작성지침 일본어 표현정비 원칙 적용

[상세기준 작성지침 5.1.1.3 일본식 한자어]

일본어 격조사(に)와 우리말 조사가 일대 일로 대응하지 않는데도 기계적으로 옮기는 과정에서 생긴 오류이므로 생략하거나 적절하게 대체

ㅇ 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 일상 습관에 맞추어 준말로 사용하는 정비원칙 적용

ㅇ 외래어/외국어는 가능한 쓰지 않도록 하는 원칙적용

ㅇ 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 일상 습관에 맞추어 준말로 사용하는 정비원칙 적용

ㅇ 의미가 모호한 문장 명확화

ㅇ 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 일상 습관에 맞추어 준말로 사용하는 정비원칙 적용

ㅇ 의미가 모호한 문장 명확화

2.4.4.5 밸브

2.4.4.5.1 ~ 2.4.4.5.3 <생 략>

2.4.4.5.4 밸브는 밸브가 부착된 배관에 하중이 실리거나 지지되지 아니하도록 설치한다.

2.4.4.5.5 주밸브는 다음의 기준을 충족하는 것을 설치한다.

(1) 운전석으로부터 조작이 가능한 것으로 한다.

(2) 작동 동력원이 상실된 경우 자동적으로 닫히는 것으로 한다.

(3) 엔진이 정지된 경우 자동적으로 닫히는 것으로 한다.

2.4.4.5 --

2.4.4.5.1 ~ 2.4.4.5.3 <현행과 같음>

2.4.4.5.4-----------------------------않도록-----------.

2.4.4.5.5 -----------모두 충족하는 것-------.

(1) 운전석에서---------------.

(2) ------------------------------.

(3) -------------------------.

2.5 배관설비 기준

2.5.1 배관설비 재료

배관 및 접합부의 재료는 다음기준에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성질을 가진 것으로 한다.

2.5.1.1 <생 략>

2.5.1.2 배관 및 접합부는 사용조건에 대하여 충분한 내식성을 가진 재료로 한다.

2.5 -------

2.5.1 배관설비 재료

-------------------------------------------------.

2.5.1.1 <현행과 같음>

2.5.1.2 ------------------에서 -----------------------.

ㅇ 일본어투 표현 순화

※ ‘대하여’를 그대로 쓰는 경우

단체의 장에 대하여’를 ‘단체의 장에게’로 바꿀 수도 있다. 이때, ‘단체의 장에게’로 쓰면 ‘단체의 장’이 보고하는 것이 아니라 ‘단체의 장’에게 보고하는 것으로 오해 할여지가 있는 경우에는 ‘~에 대하여’를 그대로 쓰거나 ‘~로 하여금’으로 바꿔 쓸 수 있다.

※ ‘으로서’는 지위나 신분 또는 자격을 나타낼 때  사용

2.5.7 배관설비 설치

배관은 유지관리에 지장이 없고 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.1. <생 략>

2.5.7.2 액화도시가스가 통하는 부분으로서 용기 및 용기부속품을 제외한 부분(이하 "배관등"이라 한다)은 자동차의 길이, 폭, 높이의 범위 안에 있도록 하며 최저 지상고보다 높은 위치에 설치한다.

2.5.7 배관설비 설치

-----------------------------------------.

2.5.7.1. <현행과 같음>

2.5.7.2 ------------- 부분으로 -------------------------------------------------------------------------------.

2.5.9 배관설비 성능

2.5.9.1 <생 략>

2.5.9.2 튜빙 및 호스는 가장 가혹한 압력 및 온도 조건에 대하여 4 이상의 안전율을 가진 것을 사용한다.

2.5.9 배관설비 성능

2.5.9.1 <현행과 같음>

2.5.9.2 -------------------------- 조건에 ----------------------.

2.8 사고예방설비 기준

자동차에는 그 자동차 및 연료장치의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 과압안전장치·가스누출검지경보장치·역류방지장치 및 과류방지밸브를 설치한다.

2.8 ---------

자동차는 -------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 직역된 일본어나 한자의 음으로 표기된 일본식 한자어 또는 일본어 투 표현 정비

2.10 부대설비 기준

자동차에는 그 자동차 및 연료장치의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 압력계·연료계 및 용기고정장치를 설치한다.

2.10.1 계측설비 설치

2.10.1.1 각 용기에는 가스압력을 나타낼수 있는 압력계를 설치한다.

2.10.1.2 ~ 2.10.1.5 <생 략>

2.10.1.6 연료계의 표시량과 용기 내의 액량과의 오차는 90%의 눈금에 있어서 ±5 % 이내로 한다. 다만, 용기 내에 과충전 방지를 위한 감량공간이 설치된 경우에는 그러하지 아니하다.

2.10.1.7 연료계의 전기저항습동부는 전기불꽂에 의한 가스폭발을 방지할 수 있도록 밀폐한다.

2.10.1.8 운전실 또는 객실 내에 설치된 압력계는 파손에 의해 가스가 누출되지 아니하는 구조로 한다.

2.10.1.9 압력계 및 연료계는 진동 등으로 인한 손상을 방지하기 위하여 방호된 위치에 견고히 부착되고 차단되도록 설치한다.

2.10 --------

------------------------------------------------------------.

2.10.1 계측설비 설치

2.10.1.1 ------------------------------.

2.10.1.2 ~ 2.10.1.5 <현행과 같음>

2.10.1.6 ------------용기 내--------90 %-----의------------. --------------------------------------- 그렇지 않다.

2.10.1.7 -----------------------------------------.

2.10.1.8 --------------------------------------- 않는 ---------.

2.10.1.9 -----------------------------------------------------------.

ㅇ 단위가 숫자와 함께 쓰이는 경우에 단위와 숫자 사이는 띄어 쓴다.

2.12 기타

액화도시가스의 노출로 인해 파열되어 자동차의 안전에 위해를 끼칠 수 있는 자동차 구성부품 및 보조장치들은 액화도시가스의 노출로부터 보호되도록 한다.

2.12 --

------- 누출 --------------------------------------------------------- 누출 --------------.

ㅇ 의미가 모호한 문장 명확화

4. 검사기준

완성검사는 다음 기준에 따른다.

4.1 검사항목

2의 기준에 의한 시설기준의 적합여부

4.2 검사방법

4.2.1 용기, 배관등의 부착상태

용기, 배관등의 부착상태는 2.1 내지 2.11까지의 적합여부에 대해 확인한다.

4.2.2 배관등의 기밀시험

배관 등의 기밀검사는 다음 중 어느 하나의 방법으로 실시한다.

4.2.2.1 ~ 4.2.2.2 <생 략>

4.2.3 풀콘테이너, 세미콘테이너 또는 트렁크실 등의 기밀시험

용기 및 용기부속품이 풀콘테이너, 세미콘테이너 또는 트렁크실 등에 부착되어 있는 경우의 기밀검사는 가스용기의 설치방법에 따라 다음 중 어느 하나의 방법으로 실시한다.

4.2.3.1 풀콘테이너 및 세미컨테이너의 기밀검사는 다음 순서에 따라 실시한다.

(1) 풀콘테이너 및 세미컨테이너의 환기구 중 어느 하나에 노즐직경 4 ㎜ 이상의 가스 도입용 호스를 삽입하고 전체 환기구를 밀폐한다.

(2) 풀콘테이너 및 세미컨테이너내에 0.01 ㎫의 압축 탄산가스 또는 0.01 ㎫의 발연제에 의한 연기를 혼합한 압축공기를 30초간 가한다.

(3) 풀콘테이너 및 세미컨테이너로부터 가스누출 유무를 탄산가스검지기 또는 육안으로 확인한다.

4.2.3.2 트렁크실 등의 기밀검사는 다음 순서에 따라 실시한다.

(1) 트렁크실 등의 환기구 중 하나에 노즐직경 4 ㎜ 이상의 가스 도입용 호스를 삽입하고 전체 환기구를 밀폐한다.

(2) 트렁크실 등에 0.5 ㎫의 압축 탄산가스 또는 0.5 ㎫의 발연제에 의한 연기를 혼합한 압축공기를 30초간 가한다.

(3) 차실로의 가스누출 유무를 탄산가스검지기 또는 육안으로 확인한다.

4. ----

---------------

4.1 ----

2(시설 기준)에서 정한 항목으로 한다

4.2 ----

4.2.1 용기, 배관등의 부착상태

-----------------2.1부터 2.11까지 적합여부를 확인한다.

4.2.2 배관등의 기밀시험

배관등의 ---------------------------.

4.2.2.1 ~ 4.2.2.2 <현행과 같음>

4.2.3 풀컨테이너, 세미컨테이너 --------------

------------- 풀컨테이너, 세미컨테이너---------------------------------------------------------------------.

4.2.3.1 풀컨테이너 및 세미컨테이너 ----------------------.

(1) 풀컨테이너 및 세미컨테이너----------------------------------------------------------.

(2) 풀컨테이너 및 세미컨테이너 내에-------------------------------------------------------.

(3) 풀컨테이너 및 세미컨테이너의-----------------------------.

4.2.3.2 ----------------------------.

(1) -----------------------------------------------------.

(2) ----------------------------------------------------------.

(3) 차량 내부의 가스누출 여부를 ------------------.

ㅇ 의미가 모호한 문장 명확화

ㅇ 문구 통일 및 문장 명확화

ㅇ‘~등’을 사용하는 때에는 앞 단어와 띄어서 쓴다.  다만, 나열된 단어를 약칭하는 경우에는 붙여 쓴다.

ㅇ 외래어표기법(문체부고시 제2017-14, 2017.3.28.)에 맞게 정비

ㅇ 의미가 모호한 문장 명확화