KGS AA331(그 밖의 배관용 밸브 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8.2.2.2 밸브의 용접부는 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선투과시험방법)에 따른 방사선투과시험결과 3류 이상이어야 하며, 방사선투과시험이 어려운 경우는 KS D 0213(철강재료의 자분탐상 시험방법)에 따른 자분탐상시험 또는 KS B 0816(침투탐상 시험방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따른 침투탐상시험을 실시하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다.	3.8.2.2.2 -------------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 ---------------- 3류(범주3) ------------------------ 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류 --------------------------------------------------------------------------.	ㅇ KS B 0845, KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화 ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화