KGS AA434(일반용 액화석유가스 압력조정기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1. 일반사항

1.7 종류

압력조정기의 종류 및 입구압력·조정압력은 표 1.7과 같다.

표 1.7 압력조정기의 종류에 따른 입구압력·조정압력

종 류	입구압력(㎫)	조정압력(㎪)
1단감압식 저압조정기	0.07∼1.56	2.30∼3.30
1단감압식 준저압조정기	0.1∼1.56	5.0∼30.0 이내에서 제조자가 설정한 기준압력의 ±20 ％
<신 설>	<신 설>	<신 설>
<신 설>	<신 설>	<신 설>
2단감압식 1차용조정기 (용량 100 kg/h 이하)	0.1∼1.56	57.0∼83.0
2단감압식 1차용조정기 (용량 100 kg/h 초과)	0.3∼1.56	57.0∼83.0
2단감압식2차용 저압조정기	0.01∼0.1 또는 0.025∼0.1	2.30∼3.30
2단감압식2차용 준저압조정기	조정압력이상∼ 0.1	5.0∼30.0내에서 제조자가 설정한 기준압력의 ±20 ％
자동절체식일체형 저압조정기	0.1∼1.56	2.55∼3.30
자동절체식일체형 준저압조정기	0.1∼1.56	5.0∼30.0내에서 제조자가 설정한 기준압력의 ±20 ％
그 밖의 압력조정기	조정압력이상 ∼ 1.56	5 ㎪를 초과하는 압력범위에서 상기 압력조정기의 종류에 따른 조정압력에 해당하지 않는 것에 한하며, 제조자가 설정한 기준압력의 ± 20 ％일 것

1. ----

1.7 --

----------------------------------.

표 1.7 ----------------------

--	----	----
----- -----	------	--------
----- -----	------	-------------------------------
2단감압식일체형 저압조정기	0.07~1.56	2.30~3.30
2단감압식일체형 준저압조정기	0.1~1.56	5.0~30.0 이내에서 제조자가 설정한 기준압력의 ±20 %
----- ----- --------	------	--------
----- ----- --------	------	--------
----- -----	---------------	--------
----- -----	-----------	-------------------------------
------- -----	------	--------
------- -----	------	-------------------------------
---- ------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------

ㅇ LPG압력조정기 종류에 2단감압식일체형 저압 및 준저압 조정기 종류를 신설함으로써 안전성을 강화하고, LPG 시설의 환경변화(소형저장탱크 보급 확대 등)에 적극적으로 대응하고자 함.

※ 2단 감압을 함으로써 기존의 1단감압식 조정기 보다 구조적으로 안전성이 강화되고, 일체형으로 설치가 편리함.

※ 일본의 경우 압력조정기 종류에 2단감압식 일체형 조정기를 명시하고 있음.

* 일본엘피가스공급기기공업회 압력조정기 검사기준(JLIA-B-2) 참조

3.8 성능

3.8.1 제품 성능

3.8.1.2 기밀 성능

기밀시험은 표 3.8.1.2의 압력으로 1분간 실시한다.

표 3.8.1.2의 종류별 기밀시험압력

종류 구분	1단 감압식저압 조정기	1단 감압식 준저압조정기	2단 감압식 1차용조정기	2단 감압식 2차용 저압 조정기	2단 감압식 2차용 준저압조정기	자동절체식 저압조정기	자동절체식 준저압 조정기	그밖의 압력조정기
입구쪽	1.56 ㎫ 이상	1.56 ㎫ 이상	1.8 ㎫ 이상	0.5 ㎫ 이상	0.5 ㎫ 이상	1.8 ㎫ 이상	1.8 ㎫ 이상	최대 입구 압력의 1.1배 이상
출구쪽	5.5 ㎪	조정압력의 2배 이상	150 ㎪ 이상	5.5 ㎪	조정압력의 2배 이상	5.5 ㎪	조정압력의 2배 이상	조정압력의 1.5배

3.8 --

3.8.1 ----

3.8.1.2 ----

-------------------------.

표 3.8.1.2 ---------

-- --	-- --- -- --- ·2단감압식 일체형 저압조정기	-- --- --- --- ·2단감압식 일체형 준저압 조정기	-- --- --- ---	-- --- --- -- ---	-- --- --- --- ---	-- --- -- ---	-- --- --- ---	--- -- ---
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-- -- --------
---	5.5 ㎪ 이상	-- ----- --	------ --	5.5 ㎪ 이상	-- ----- --	5.5 ㎪ 이상	-- ----- --	조정압력의 1.5배 이상

ㅇ 2단감압식일체형 저압조정기 및 준저압조정기 기밀시험 압력 신설

3.8.3 작동 성능

3.8.3.1 최대폐쇄압력 성능(시험방법 부록 B9 참조)

압력조정기의 입구압력이 표 1.7에 따른 압력일 경우에는 그 최대폐쇄압력은 다음에 적합한 것으로 한다.

3.8.3.1.1 1단감압식저압조정기·2단감압식2차용저압조정기 및 자동절체식일체형저압조정기는 3.50 ㎪ 이하로 한다.

3.8.3.1.2 <생 략>

3.8.3.1.3 1단감압식준저압조정기·자동절체식일체형준저압조정기 및 그 밖의 압력조정기는 조정압력의 1.25배 이하로 한다.

3.8.3 ----

3.8.3.1 ------------------

----------------------------------------------------.

3.8.3.1.1 1단감압식저압조정기·2단감압식일체형저압조정기 ---

--------------------------.

3.8.3.1.2 <현행과 같음>

3.8.3.1.3 1단감압식준저압조정기·2단감압식일체형준저압조정기 ------------------------------.

ㅇ 2단감압식일체형 저압조정기 폐쇄압력 기준

신설

ㅇ 2단감압식일체형 준저압조정기 폐쇄압력 기준

신설