KGS AB336(이동식부탄연소기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정 (안)

개정사유

4. 검사기준

4.1 검사종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.1 설계단계검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조사업자가 그 업소에서 일정형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

< 신 설 >

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.1 -------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

------------------- 경우에는 신규 설계단계검사 ----------------------------------------------------------- 신규 설계단계검사 --------.

(1) -----------------------------------------

(2) ---------------------------------

<삭 제>

(3) -------------------------------------------

4.1.2.1.2  변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 버너의 구조 변경

(2) 버너의 수량 변경

(3) 사용용도의 변경

(4) 용기 연결방식의 변경

(5) 재료, 구조, 장치를 포함한 전체 변경

(6) (1)부터 (5)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 장치가 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰시험이나 그 밖의 확인방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 신규설계단계검사와 변경 설계단계검사 대상을 명확화하기 위해 항목 분리

ㅇ 공사 지침으로 운영되던 변경 설계단계검사 대상 항목을 안전위주 검사항목으로 재편해, KGS Code로 상향 등재

(1) 버너의 수

(2) 버너의 구조

(3) 버너의 재료

(4) 안전장치의 종류

(5) 점화장치의 종류

(6) 급배기방식

(7) 가스통로

(8) 콕의 구조

(9) 가버너의 구조

(10) 용기 연결 방식(직결식, 분리식, 카세트식)

(11) 등화용 유리재질

<지침 상 변경 설계단계검사 대상>

4.3 검사항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (5) <생 략>

4.3.2.2 생산단계검사

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(11) ~ (1-5) <생 략>

(16) 4.5.4에 따른 안전장치작동 성능의 적합 여부

(2) <생 략>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 ------

----------------------- 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사의 ------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (5) <현행과 같음>

4.3.2.2 ------

4.3.2.2.1 ------

(1) ------

(11) ~ (1-5) <현행과 같음>

(16) 3.3.4.2 및 3.4.3.6 --------------

(2) <현행과 같음>

ㅇ 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 항목 분리에 따라 문구 수정

ㅇ 검사항목 번호 오류에 따른 수정

4.4 검사방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계검사

검사항목별 제조기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 다음에 따라 실시한다.

4.4.2.1.1  ~ 4.4.2.1.3 <생 략>

< 신 설 >

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.1 ------

------------------------------------------

4.4.2.1.1 ~ 4.4.2.1.3 <현행과 같음>

4.4.2.1.4 설계단계검사 검사데이터 수

설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.4에 따른다.

표 4.4.2.1.4 설계단계검사 검사데이터 수

데이터수 (n)	검사항목
n=1	3.1 재료, 3.2 구조 및 치수, 3.3.3 소화안전장치, 3.3.4.1 거버너, 3.4.1.3 내구성능, 3.4.1.4 내진동성능, 3.4.1.5 절연저항 성능, 3.4.1.6 내전압 성능, 3.4.1.7 카세트식 연소기의 염수분무 성능, 3.4.2.1 내가스성 성능, 3.4.2.3 내충격 성능, 3.4.3.1 전기점화 성능, 3.4.3.4 온도상승 성능
n=2	3.3.4.2 과압방지장치, 3.3.4.3 2차 과압방지장치, 3.4.1.1 내압성능, 3.4.1.2 기밀성능, 3.4.3.2 연소상태 성능, 3.4.3.3 소화 성능, 3.4.3.5 가스소비량 성능, 3.4.3.6 소화안전장치 성능,

ㅇ 공사 지침으로  운영되던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보