KGS AB931(강제혼합식 가스버너 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.4 성능

3.4.3 작동 성능

3.4.3.1 연소 성능

3.4.3.1.1 제조자가 제시하는 사용가능한 노 내 압력범위 및 가스소비량 범위에서 안정한 연소가 가능한 것으로 한다.

3.4.3.1.2 버너는 3.4.3.1.1의 안정연소 범위에서 과잉공기율이 표 3.4.3.1.2의 값과 같을 때 건조연소가스 중의 CO농도는 0.10 % 이하인 것으로 한다.

표 3.4.3.1.2 과잉공기율의 범위

최소가스소비량에서	최대가스소비량에서
10 % 이상 30 % 이하	10 % 이상 20 % 이하

[비고] 1. 고정밀 압력조정기를 사용하는 등의 특수한 방법으로 낮은 과잉공기율에서도 버너를 안전하게 운전할 수 있는 경우에는 과잉공기율 범위의 하한을 10 % 미만으로 할 수 있다.

2. 보일러용 이외의 상시 공기과잉율 범위를 초과하여 운전되는 버너에 대해서는 표 3.4.3.1.2의 과잉공기율의 범위를 적용하지 아니한다.

3. 현장에 설치하여 검사하는 경우, 시험 당시 운전 가능한 최대가스소비량을 기준으로 한다.

4. 과잉공기율 S=(M-1)×100 %

공기비 M=21/(21-O2)

여기에서 O2 : 배기가스 측정 장치에서 측정된 O2 농도(%)

3.4 --

3.4.3 ----

3.4.3.1 ----

3.4.3.1.1 --------------------------------------------------------.

3.4.3.1.2 -------------------------------------------------------------------------.

표 3.4.3.1.2 ---------

----------	----------
-------------	-------------

[--] 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------.

2. ------------- 과잉공기율 ------------- 버너와 보일러용 내부혼합식 또는 부분혼합식 버너에는 ----- 않는다.

3. ---------------------------------------------.

4. ------------------

-------------

-------------------------------------------

ㅇ 예혼합방식버너(내부혼합식 또는 부분혼합식)는 연소특성상 현재 표 3.4.3.1.2의 범위보다 높은 과잉공기율에서 환경부의 저NOx 기준을 만족할 수 있어,

- 보일러용 예혼합방식 버너에 대해서는 표 3.4.3.1.2의  과잉공기율 범위를 적용하지 않고자 함

※ 기술발전을 지원하고 업계건의를 수용함

4.1 검사종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.2 생산단계검사

4.1.2.2.1 제품확인검사는 다음에 따라 실시한다.

(1) 제품확인검사는 정기품질검사와 상시샘플검사로 구분하여 각각 실시한다. 이 경우 상시샘플검사는 정기품질검사에 합격한 경우 실시한다. <단서 신설>

(2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품에 대해서는 정기품질검사를 생략한다.

(3) <생 략>

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.2 ------

4.1.2.2.1 ---------------------

(1) ---------------------------------실시하고, ----------------------------실시한다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품은 정기품질검사를 생략한다.

(2) --------------------------------------. <삭 제>

(3) <현행과 같음>

ㅇ 다품종 소량생산 제품의 경우 설계단계검사와 정기품질검사가 중복 실시되는 문제를 개선하고자하는 취지에 맞게 문구의 위치를 변경함

4.4 검사방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.2 생산단계검사

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링

(1-1) 정기품질검사 시료 수는 2개로 한다.

(1-2) <생 략>

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.2 ------

4.4.2.2.1 ------

(1) ---

(1-1) ----------- 1개 ---.

(1-2) <현행과 같음>

ㅇ 주문 생산방식이 대부분으로 주문수량 외에 검사용 제품을 제작해야하는 상황 해소