KGS AC311(고압가스용 납붙임 또는 접합용기 제조 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.4 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.4.1 ~ 1.4.14 <생 략>

<신 설>

1.4 ----

-------------------------.

1.4.1 ~ 1.4.14 <현행과 같음>

1.4.15“파열방지기능”이란 용기내부의 압력이 용기의 파열압력에 도달하기 전에 용기내부의 가스를 외부로 방출하여 용기가 파열되지 않도록 하는 기능을 말한다.

ㅇ 파열방지기능에 대한 용어를 명확화하여 검사 기준을 통일하고자 함.

*용어관련 변경 가능

ex)파열방지구조, 과압분출구조 등

1.6 경과조치

1.6.1 ~ 1.6.2 <생 략>

1.6.3 이동식부탄연소기용 접합용기 표시에 관한 경과조치

3.12.3 (9) ~ (10)의 개정 내용은 2019년 8월14일(승인일)로부터 1개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 종전의 기준에 따라 인쇄된 제품표시는 이 기준 시행일부터 6개월간 이 기준에 따른 제품표시와 함께 사용할 수 있다.

1.6 ----

1.6.1 ~ 1.6.2 <현행과 같음>

1.6.3 이동식부탄연소기용 접합용기 표시에 관한 경과조치

3.12.3 (9) ~ (12)--------- 2021년 7월 5일(승인일)로부터 제조된 제품부터 시행한다.  --, ------------------

---------------------------------------------------.

ㅇ 표시사항 변경에 따른 디자인 적용 등에 대해 경과 조치를 부여함.

<신 설>

3. 제조기술기준

3.1~3.3 <생 략>

3.4 구조 및 치수

3.4.1 구조

3.4.1.1~3.4.1.5 <생 략>

<신 설>

1.6.4 이동식부탄연소기용 접합용기 중 파열방지기능이 있는 용기 검사에 관한 경과조치

4.1.2.1.2(8), 4.3.2.1.(9), 4.3.2.2.1(9), 4.4.2.1.10, 4.4.2.2.1(2-9)에 따른 기준은 2021년 7월 5일(승인일)로부터 제조된 제품부터 시행한다. 다만, 2021년 7월 5일 이전에 파열방지기능이 있는 용기를 생산하고 있는 경우에는 4.1.2.1.2(8)에 따른 기준을 적용하지 않으며. 2021년 7월 5일까지 제조된 파열방지기능이 있는 용기에 대해서는 4.3.2.2.1(9)에 따른 기준을 적용하지 않을 수 있다.

3. ------

3.1~3.3 <현행과 같음>

3.4 -----

3.4.1-- <현행과 같음>

3.4.1.1~3.4.1.5 <현행과 같음>

3.4.1.6 이동식 부탄연소기용 용기 중 파열방지기능이 있는 용기는 파열 전 과압을 분출할 수 있는 구조로 한다.

ㅇ 접합용기 중 파열방지기능이 있는 용기의 검사항목을 신설함에 따라 시행일 이전에 파열방지기능이 있는 용기로 설계단계검사를 받은 용기에 대해서는 설계단계검사를 면제하고 제품확인검사기준은 시행일 이후 생산된 용기에 대해 적용하도록 함.

ㅇ 파열방지기능이 있는 용기의 구조에 대한 제조기술기준을 마련함.

3. 제조기술기준

3.1~3.11 <생 략>

3.12 도색 및 표시

3.12.1 ~3.12.2 <생 략>

3.12.3 제품표시

규칙 별표 24제1호에 따라 용기제조자 또는 수입자는 용기에 다음 사항을 표시한다. 다만, (6)부터 (10)까지는 이동식부탄연소기용 접합용기에 한정하고, (11)은 가정용 에어졸 용기에 한정한다.

(1) ~ (8) <생 략>

(9) 사용상 주의사항에 관한 경고 그림은 용기면적의 35분의 1이상(직결식 이동식 부탄연소기용 용기의 경우 40분의 1이상)의 면적으로 다음의 예와 같이 한다.

<신 설>

<카세트식 이동식 부탄연소기용 용기의 그림>

<직결식 이동식 부탄연소기용 용기의 그림>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

(10) 권장사용기간 : 3년

(11) 그 밖의 필요한 사항

3. ------

3.1~3.11 <현행과 같음>

3.12 ------

3.12.1 ~3.12.2 <현행과 같음>

3.12.3 ----

-----------------------------------------.--, ----- (13)까지는 ------------------

----, (14)는 ----------------.

(1) ~(8) <현행과 같음>

(9) --------------------------- 1/8이상( -------------------------- 1/20이상)--- 보기의 예와 같이 한다.

[보기] 사용상 주의사항에 관한 경고그림

<카세트식 이동식 부탄연소기용 용기의 그림>

<직결식 이동식 부탄연소기용 용기의 그림>

(10) 가열금지 문구는 보기의 예와 같은 크기로 표시한다.

[보기] 가열금지 표시

(11) 파열방지기능에 관한 사항은 용기면적의 1/30 이상의 면적으로 보기의 예와 같이 표시한다.

[보기]파열방지기능 유무 표시

파열방지기능	있음 없음

(12) 파열방지기능이 있는 용기의 경우에는 보기의 예와 같이 안내사항을 표시한다.

[보기]파열방지기능에 관한 안내사항

파열방지기능이 있는 용기도 부주의시 파열 및 화재가 발생할 수 있음.

(13) -------

(14) -------

ㅇ 사용상 주의사항에 관한 경고 그림 크기의 확대를 통해 시인성(Visibility)을 향상하고자 함.

ㅇ 부탄연소기용 용기의 가열로 인한 사고예방을 위해 가열금지 표시를 구체화 함.

ㅇ 소비자가 이동식부탄연소기용 용기의 파열방지기능 유무를 선택 및 인지 할 수 있도록 하여 파열방지기능이 있는 용기의 보급을 확대 하고 무분별한 취급부주의로 의한 사고를 예방하고자 함.

4. 검사기준

4.1 검사종류

용기 검사는 제조시설에 대한 검사와 제품에 대한 검사로 구분한다.

4.1.1~4.1.2 <생 략>

4.1.2.1 설계단계검사

4.1.2.1.1 <생 략>

4.1.2.1.2 규칙 별표10 제 3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받는다.

(1) ~ (7) <생 략>

<신 설>

4. ----

4.1 ----

------------------------------------.

4.1.1~4.1.2 <현행과 같음>

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 <현행과 같음>

4.1.2.1.2 ------------------------------------------------.

(1) ~ (7) <현행과 같음>

(8) 파열방지기능이 있는 경우

ㅇ 파열방지기능이 있는 이동식 부탄캔 접합용기에 대한 검사 기준을 적용하고 파열방지기능이 있는 경우 변경 설계단계검사를 받도록 하기 위해 해당 내용을 신설함.

4.3 검사항목

4.3.1 제조시설에 대한 검사

4.3.2 제품에 대한 검사

용기가 이 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위한 검사항목은 다음과 같다.

4.3.2.1 설계단계검사

제조기술기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사 항목은 다음과 같다. 여기서 이동식부탄연소기용 접합용기는 (1)부터 (8)까지의 검사항목을, 그 이외의 용기에 대하여는 (1)부터 (4)까지의 검사항목을 적용한다.

(1) ~ (8) <생 략>

<신 설>

4.3 ----

4.3.1 -----------

4.3.2 --------

-------------------------------------------.

4.3.2.1 ------

-----------------------------------------.------------------------------- (9) --------,---------------------------------------.

(1)~(8) <현행과 같음>

(9) 4.4.2.1.10에 따른 파열방지기능 성능검사(파열방지기능이 있는 이동식부탄연소기용 접합용기에 한정한다)

ㅇ 설계단계검사 항목 중 파열방지기능 성능검사를 추가하여 해당 검사가 진행 될 수 있도록 함.

4.3.2.2.1 제품확인검사(상시제품검사)

이동식부탄연소기용 접합용기는 (1)부터 (8)까지의 검사항목을, 그 이외의 용기에 대하여는 (1)부터 (4)까지의 검사항목을 적용한다.

(1) ~ (8) <생 략>

<신 설>

4.3.2.2.1 ------------------

----------------------- (9)------,------

---------------------------------.

(1) ~ (8) <생 략>

(9) 4.4.2.2.1(2-9)에 따른 파열방지기능 성능검사(파열방지기능이 있는 이동식부탄연소기용 접합용기에 한정한다)

ㅇ 설계단계검사 항목 중 파열방지기능 성능검사를 추가하여 해당 검사가 진행 될 수 있도록 함.

<신 설>

4.4.2.1.10 파열방지기능 성능검사

5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-9)에 따라 실시한다.(파열방지기능이 있는 이동식부탄연소기용 접합용기에 한정한다)

ㅇ 설계단계검사 시 파열방지기능 성능검사가 이루어 질 수 있도록 함.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) ~ (1-2) <생 략>

표 4.4.2.2.1(1)② 검사시료 채취수 <개정 09.6.29>

검 사 항 목	도장검사, 구조검사 외관검사	치수검사(압축치수 시험포함), 반복사용검사, 진동검사, 충격검사, 기밀검사, 고압가압검사, 표시사항
검사시료 채취수	5개 이상	1개 이상 <단서신설>

(1-3) ~ (2-8) <생 략>

<신 설>

(3) 합부판정

용기가 (2-1)부터 (2-8)까지의 검사에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

4.4.2.2.1 ------

(1) ~ (1-2) <현행과 같음>

표 4.4.2.2.1(1)② --------

- - -	----, ---- ----	----(--------), ------, ----, ----, ----, 고압가압검사, 파열방지기능 성능검사, ----
---- ---	-----	---- (단, 파열방지기능 성능검사의 경우는 2개 이상)

(1-3) ~ (2-8) <현행과 같음>

(2-9) 파열방지기능 성능검사

파열방지기능이 있는 이동식부탄연소기용 접합용기는 다음 기준에 따라 작동시험을 실시한다. 이 경우 (2-4)에 따른 고압가압검사를 생략한다.

(2-9-1) 4.4.2.2.1(1-1)에 따라 채취한 용기를 물로 초당 0.1 ㎫ 이하로 가압하여 압력이 방출될 때까지 시험을 실시한다.

(2-9-2) 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에는 작동시험에 적합한 것으로 본다.

(2-9-2-1) 파열방지는 (1.38∼1.72) ㎫ 범위 내 일 것

(2-9-2-2) 용기가 시험 도중 파열되지 않을 것

(2-9-3) (2-9-2)에 따른 시험 결과가 부적합한 경우에는 한 차례에 한정하여 그 용기가 속하는 조의 다른 용기에서 임의로 4개 이상의 용기를 채취하여 파열방지기능 성능검사를 할 수 있다.

(3) ----

------- (2-9)--------------------------

---------------.

ㅇ 제품확인검사 시 파열방지기능 성능검사는 검사 시료 채취수를 2개 이상으로 하여 시험 신뢰도 기준을 높이고 해당 검사에 대한 합격 기준을 신설함(UL147B 준용)

※UL(Underwriters Laboratories:미국안전기준 시험기관)

- UL147B : 일회용 부탄 금속 용기

14. 릴리프 시스템 작동 시험

14.1 14.2에 따라 시험할 때 금속 용기에 포함된 릴리프 시스템의 대표 샘플은 1380 ∼ 1724 ㎪의 범위 내에서 작동되어야 한다. 릴리프 시스템은 다시 봉인할 필요가 없다.

14.2 릴리프 시스템이 포함된 3개의 빈 금속 용기 샘플이 사용되어야 한다. 각 샘플은 적절한 기압의 공급원에 연결되어야 한다. 압력 공급 배관에는 14.1에 규정된 범위 상한치의 1.5배 이상 2배 이하의 범위를 갖는 차단 밸브 및 교정된 압력계를 설치되어야 한다. 각 샘플은 압력을 경감시키기 위해 장치가 열릴 때까지 분당 250 psig(분당 1724 ㎪)를 초과하지 않는 비율로 공기압을 증가시켜야 한다.