KGS FP332(액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개 정 (안)

개 정 사 유

2.8.4 운영시설물 설치

충전시설에는 충전시설의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 사무실 등을 설치한다.

2.8.4.1 ~ 2.8.4.3 <생 략>

2.8.4.4 자동차용기충전소에는 충전 또는 그 충전소의 안전 확보에 지장이 없는 범위에서 그에 부대하는 업무를 위하여 사용되는 다음의 건축물 또는 시설외의 건축물 또는 시설을 설치하지 않는다. 이 경우 (6)부터 (13)까지에 해당하는 건축물 또는 시설은 저장설비·가스설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심을 말한다)으로부터 직선거리 8 m 이상의 거리를 두고 설치한다.

(1) ~ (10) <생 략>

(11) 충전소에 출입하는 사람을 대상으로 한 다음의 건축물 또는 시설

(11-1) 「건축법 시행령」 별표 1 제3호가목에 따른 슈퍼마켓과 일용품 등의 소매점

(11-2) 자동차 전시장

(11-3) 충전소에 출입하는 사람이 쉴 수 있는 고객휴게실

(11-4) 「식품위생법 시행령」제21조제8호가목에 따른 다류(茶類), 아이스크림류 등을 조리·판매하거나 패스트푸드점에 해당하는 휴게음식점

(11-5) 자동차 영업소

(11-6) 행위를 매개·대리 또는 중개 등을 하는 일반사무실

(12) ~ (15) <생 략>

2.8.4 ---------

충전시설에는 안전을 -------------------------------.

2.8.4.1 ~ 2.8.4.3 <현행과 같음>

2.8.4.4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (10) <현행과 같음>

(11) --------------------------------

(11-1) -------------------------------------------

(11-2) --------

(11-3) ---------------------------

(11-4) ------------------------ 휴게음식점

(11-5) -------

(11-6) -----------------------------

(12) ~ (15) <현행과 같음>

ㅇ 어색한 문구 수정

ㅇ 현행 규정의 패스트푸드점 등 정의가 명확하지 않아 실제 휴게음식점을 설치하고자 할 때 구분하여 적용하기가 어려움

ㅇ「위험물안전관리법 시행규칙」별표 13 주유취급소 기준에 따라 주유소의 경우 휴게음식점이면 제한 없이 설치 가능

주유취급소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준(제37조관련)

Ⅴ. 건축물 등의 제한 등

1. 주유취급소에는 주유 또는 그에 부대하는 업무를 위하여 사용되는 다음 각목의 건축물 또는 시설 외에는 다른 건축물 그 밖의 공작물을 설치할 수 없다.

가. 주유 또는 등유ㆍ경유를 옮겨 담기 위한 작업장

나. 주유취급소의 업무를 행하기 위한 사무소

다. 자동차 등의 점검 및 간이정비를 위한 작업장

라. 자동차 등의 세정을 위한 작업장

마. 주유취급소에 출입하는 사람을 대상으로 한 점포ㆍ휴게음식점 또는 전시장

바. 주유취급소의 관계자가 거주하는 주거시설

사. 전기자동차용 충전설비(전기를 동력원으로 하는 자동차에 직접 전기를 공급하는 설비를 말한다. 이하 같다)

아. 그 밖의 소방청장이 정하여 고시하는 건축물 또는 시설