KGS FS112(배관에 의한 고압가스 판매의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.8.5 배관 해저·해상 설치 2.5.8.5.1 해저 및 해상에 설치하는 배관은 다음 기준에 따라 설치한다. (1) ~ (10) <생 략> 2.5.8.5.2 해상배관은 다음 기준에 따라 설치한다. (1) ~ (4) <생 략>	2.5.8.5 ---------- 2.5.8.5.1 해저에 --------------------------. (1) ~ (10) <현행과 같음> 2.5.8.5.2 해상에 설치하는 배관은 -----------------. (1) ~ (4) <현행과 같음>	∘ 오류수정 ∘ 문구 명확화