KGS GC202(가스시설 전기방식 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
3. 유지관리기준 3.1 <생 략> 3.2 측정 및 점검 방식전위 측정 및 시설점검은 다음과 같이 한다. 3.2.1 ~ 3.2.2 <생 략> 3.2.3 도시가스시설 도시가스사업자는 전기방식시설의 효1과적인 유지관리를 위해 다음에 따라 측정 및 점검을 실시해 이상이 발견될 경우에는 지체 없이 정상기능 유지에 필요한 조치를 강구하고 그 실시기록을 작성해 보존한다. 3.2.3.1 전기방식시설의 관대지전위(管對地電位) 등을 1년에 1회 이상 점검한다. <단서 신설>	3. ------ 3.1 <현행과 같음> 3.2 ------ --------------------------. 3.2.1 ~ 3.2.2 <생 략> 3.2.3 도시가스시설 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.2.3.1 --------------------------------------. 다만, 전위측정용터미널(T/B)에 원격으로 감시·기록하는 장치 등을 설치하고 모니터링이 가능한 경우에는 관대지전위 등의 점검을 한 것으로 볼 수 있다.	ㅇ 원격으로 관대지전위를 측정하는 것에 대하여, 전기방식시설의주기적인 점검 규정을 대체 가능토록 단서 조항 마련 - IoT 등 현대 기술의 발달로 전위측정용터미널(T/B)을 통한 직접적인 전위 측정 대체 가능