KGS AA211(가스용 역화방지장치 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정 사유

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하“법”이라 한다) 제3조제5호에 따른 특정설비 중 역화방지장치 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하“법”이라 한다) 제3조제5호에 따른 특정 설비 중 역화방지장치 제조의 시설·기술·검사에 적용한다.	ㅇ 띄어쓰기 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.1 신기술 제품 검사기준 규칙 별표12 제4호나목에 따라 역화방지장치가 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 역화방지장치로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 역화방지장치의 제조 및 검사방법을 그 역화방지장치에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 17. 9. 29.>	1.3.1 신기술 제품 검사기준 규칙 별표12 제4호나목에 따라 역화방지장치가 이 기준에 따른 검사 기준에 적합하지 않으나, 기술개발에 따른 새로운 역화방지장치로서 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 역화방지장치의 제조 및 검사 방법을 그 역화방지장치에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 17. 9. 29.>	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
1.4.2 “가연성가스”란 아크릴로니트릴·아크릴알데히드·아세트알데히드·아세틸렌·암모니아·수소·황화수소·시안화수소·일산화탄소·이황화탄소·메탄·염화메탄·브롬화메탄·에탄·염화에탄·염화비닐·에틸렌·산화에틸렌·프로판·싸이크로프로판·프로필렌·산화프로필렌·부탄·부타디엔·부틸렌·메틸에테르·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·에틸아민·벤젠·에틸벤젠 그 밖에 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계(공기와 혼합된 경우 연소를 일으킬 수 있는 공기 중의 가스의 농도의 한계를 말한다. 이하 같다)의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 것을 말한다.	1.4.2 “가연성가스”란 아크릴로니트릴·아크릴알데히드·아세트알데히드·아세틸렌·암모니아·수소·황화수소·시안화수소·일산화탄소·이황화탄소·메탄·염화메탄·브롬화메탄·에탄·염화에탄·염화비닐·에틸렌·산화에틸렌·프로판·시클로프로판·프로필렌·산화프로필렌·부탄·부타디엔·부틸렌·메틸에테르·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·에틸아민·벤젠·에틸벤젠 및 그 밖에 공기 중에서 연소하는 가스로서, 폭발한계(공기와 혼합된 경우 연소를 일으킬 수 있는 공기 중의 가스 농도 한계를 말한다. 이하 같다)의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 것을 말한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.2.1.2 스프링은 KS D 3535(스프링용 스테인리스 강선) 또는 KS D 3556(피아노선)이나 KS D 3510(경강선)으로서 내식 처리를 한 것으로 한다. <개정 16. 11. 23.>	3.2.1.2 스프링은 KS D 3535(스프링용 스테인리스 강선) 또는 KS D 3556(피아노선)이나 KS D 3510(경강선)으로 내식 처리를 한 것으로 한다. <개정 16. 11. 23.>	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.2.2 소염소자 등 해당 가스에 대하여 충분한 내식성을 가진 것으로 한다.	3.2.2 소염소자 등 해당 가스에 충분한 내식성을 가진 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.4.1.1 역화방지장치의 구조는 소염소자·역류방지장치 및 방출장치 등을 구비한 것으로 한다. 다만, 액화석유가스용 및 도시가스용의 것은 방출장치를 생략할 수 있다.	3.4.1.1 역화방지장치의 구조는 소염소자·역류방지장치 및 방출장치 등을 구비한 것으로 한다. 다만, 액화석유가스용 및 도시가스용은 방출장치를 생략할 수 있다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
3.4.1.2 역화방지장치는 그 다듬질면이 매끈하고 사용상 지장이 있는 부식·흠·주름 등이 없는 것으로 한다.	3.4.1.2 역화방지장치는 그 다듬질면이 매끈하고 부식·흠·주름 등 사용상 지장이 없는 것으로 한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.8.1.2 가스가 역화방지장치 안의 소염소자를 통과할 때의 가스압력손실은 유량 1 ㎥/h에서 8.8 ㎪ 이하이고, 유량이 3 ㎥/h에서 19.6 ㎪ 이하가 되도록 한다.	3.8.1.2 가스가 역화방지장치 안의 소염소자를 통과할 때의 가스압력 손실은 유량 1 ㎥/h에서 8.8 ㎪ 이하이고, 유량이 3 ㎥/h에서는 19.6 ㎪ 이하가 되도록 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.9.1 제품 표시 규칙 별표 24 제4호에 따라 역화방지장치 제조자 또는 수입자는 그 역화방지장치의 몸통부분 등의 보기 쉬운 곳에 다음사항을 각인하거나 금속박판에 각인하여 이를 보기 쉬운 곳에 부착한다. (1) 제조자의 명칭 또는 약호 (2) 검사에 합격한 연월 (3) <삭제 12. 8. 13.> (4) <삭제 12. 8. 13.> (5) 내압시험압력(기호 : TP, 단위 : ㎫) (6) 사용하는 가스의 명칭 또는 사용가스 기호 <개정 12. 8. 13.>	3.9.1 제품 표시 규칙 별표 24 제4호에 따라 역화방지장치 제조자 또는 수입자는 그 역화방지장치의 몸통 부분 등의 보기 쉬운 곳에 다음 사항을 각인하거나 금속박판에 각인하여 이를 보기 쉬운 곳에 부착한다. (1) 제조자의 명칭 또는 약호 (2) 검사에 합격한 연월 (3) <삭제 12. 8. 13.> (4) <삭제 12. 8. 13.> (5) 내압시험압력(기호: TP, 단위: ㎫) (6) 사용하는 가스의 명칭 또는 기호 <개정 12. 8. 13.>	ㅇ 띄어쓰기 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선
4.3.2.2 생산단계검사 역화방지장치가 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기 위한 생산단계검사항목은 다음과 같다.	4.3.2.2 생산단계 검사 역화방지장치가 제조기술 기준에 적합하게 제조되었는지를 확인하기 위한 생산단계 검사 항목은 다음과 같다.	ㅇ 띄어쓰기 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선
4.4.2.2.1 제품확인검사 (1) 샘플링 같은 제조소에서 같은 날 같은 생산단위로 제조된 같은 제품에 대하여 표 4.4.2.2(1)에서 정한 1조를 형성하는 수에 따라 각각의 같은 표에 정한 수를 임의로 채취하여 제품검사를 실시한다.	4.4.2.2.1 제품확인 검사 (1) 샘플링 같은 제조소에서 같은 날 같은 생산단위로 제조된 제품은 표 4.4.2.2(1)에서 정한 1조를 형성하는 수에 따라 각각의 같은 표에서 정한 수를 임의로 채취하여 제품 검사를 실시한다.	ㅇ 띄어쓰기 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.5.3.1 불합격 된 역화방지장치에 대해서는 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 복원할 수 없도록 한다.	4.5.3.1 불합격된 역화방지장치는 절단 등의 방법으로 파기하여 복원할 수 없도록 한다.	ㅇ 띄어쓰기 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체