KGS AA311(고압가스용 용기부속품 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정 사유

현행

개정안

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기에 부착되는 부속품(이하 “용기부속품”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.1 적용 범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기에 부착되는 부속품(이하 “용기부속품”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 적용한다.

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1.1 규칙 별표 10의2 제4호다목에 따라 용기부속품이 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 용기부속품으로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 용기부속품의 제조 및 검사방법을 그 용기부속품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.1 규칙 별표 10의2 제4호다목에 따라 용기 부속품이 이 기준에 따른 검사 기준에 적합하지 않으나, 기술개발에 따른 새로운 용기 부속품으로서 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 용기 부속품의 제조 및 검사 방법을 그 용기 부속품에 한정하여 적용할 수 있다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

1.3.1.2 용기부속품이 표 1.3.1.2의 인정규격에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정규격에 따라 검사를 실시할 수 있다.

1.3.1.2 용기 부속품이 표 1.3.1.2의 인정 규격에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것은 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정 규격에 따라 검사를 실시할 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

TPED(Transportable Pressure Equipment Directive), ECE(Economic Commission for Europe) PED(Pressure Equipment Directive) <신설 15.12.10>	EC(European Commission)에 등록된 공인검사기관(Notified Body), E 마킹 검사기관(Notified Body)

TPED(transportable pressure equipment directive), ECE(economic commission for europe) PED(pressure equipment directive) <신설 15. 12. 10.>	EC(european commission)에 등록된 공인검사기관(notified body), E 마킹 검사기관(notified body)

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

1.4.2 “액화가스”란 가압·냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 비점이  40 ℃ 이하 또는 상용의 온도 이하인 것을 말한다.

1.4.2 “액화가스”란 가압·냉각 등의 방법에 의하여 액체 상태로 되어 있는 것으로서, 대기압에서의 끓는점이  40 ℃ 이하 또는 상용의 온도 이하인 것을 말한다.

ㅇ 한자어 순화

1.4.3 “압축가스”란 일정한 압력에 의하여 압축되어 있는 가스를 말한다.

1.4.3 “압축가스”란 일정한 압력으로 압축한 가스를 말한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

1.4.4 “초저온용기”란  50 ℃ 이하의 액화가스를 충전하기 위한 용기로서 단열재로 피복하거나 냉동설비로 냉각하는 등의 방법으로 용기내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하지 아니하도록 한 것을 말한다.

1.4.4 “초저온용기”란  50 ℃ 이하의 액화가스를 충전하기 위한 용기로서, 단열재로 피복하거나 냉동설비로 냉각하는 등의 방법으로 용기 내의 가스 온도가 상용의 온도를 초과하지 않도록 한 것을 말한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

액화가스 (초저온용기 및 저온용기에 충전하는 것을 제외한다)	액화에틸렌
	액화후레온13
	액화탄산가스
	액화아산화질소
	액화에탄
	액화6불화황
	액화탄산가스에 액화산화에틸렌 또는 액화아산화질소를 첨가한 것
	액화4불화에틸렌
	액화크세논
	액화염화수소
	액화브롬화수소
	액화황화수소
	액화후레온 13B1
	액화후레온 502
	액화프로필렌
	액화암모니아
	액화후레온 22
	액화프로판
	액화후레온 115

액화가스 (초저온용기 및 저온용기에 충전하는 것은 제외한다)	액화에틸렌
	액화프레온13
	액화탄산가스
	액화아산화질소
	액화에탄
	액화6불화황
	액화탄산가스에 액화산화에틸렌 또는 액화아산화질소를 첨가한 것
	액화4불화에틸렌
	액화크세논
	액화염화수소
	액화브롬화수소
	액화황화수소
	액화프레온 13B1
	액화프레온 502
	액화프로필렌
	액화암모니아
	액화프레온 22
	액화프로판
	액화프레온 115

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

1.4.10 “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기 위하여 제조공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

1.4.10 “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지를 확인하기 위하여 제조 공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

1.5 기준의 준용

이 기준에서 정하지 아니한 용기부속품의 모양·치수 등의 규격은 한국산업규격에 따른다. 다만, 한국산업규격에서 정하고 있지 아니한 사항은 산업통상자원부장관과 협의하여 한국가스안전공사의 사장이 따로 정할 수 있다.

1.5 기준의 준용

이 기준에서 정하지 않은 용기 부속품의 모양·치수 등의 규격은 한국산업규격에 따른다. 다만, 한국산업규격에서 정하고 있지 않은 사항은 산업통상자원부장관과 협의하여 한국가스안전공사의 사장이 따로 정할 수 있다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

2.1 제조설비

용기부속품을 제조하려는 자가 이 제조기준에 따라 용기부속품을 제조하기 위하여 갖추어야 할 제조설비(제조하는 용기부속품에 필요한 것에 한정한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술검토결과 부품생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품생산에 필요한 설비를 갖추지 아니할 수 있다.

2.1 제조설비

용기 부속품을 제조하려는 자가 이 제조 기준에 따라 용기 부속품을 제조하기 위하여 갖추어야 할 제조설비(제조하는 용기 부속품에 필요한 것에 한정한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술 검토 결과 부품 생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품 생산에 필요한 설비를 갖추지 않을 수 있다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

2.2 검사설비

용기부속품을 제조하려는 자가 이 검사기준에 따라 용기부속품을 검사하기 위하여 갖추어야 할 검사설비(제조하는 용기부속품에 필요한 것에 한정한다)는 다음과 같다.

(1) 내압시험설비

(2) 기밀시험설비

(3) 나사게이지·버어니어캘리퍼스 등 두께측정기

(4) 성능시험기

(5) 표준이 되는 압력계

(6) 그밖에 용기부속품 검사에 필요한 설비 및 기구

2.2 검사설비

용기 부속품을 제조하려는 자가 이 검사 기준에 따라 용기 부속품을 검사하기 위하여 갖추어야 할 검사설비(제조하는 용기 부속품에 필요한 것에 한정한다)는 다음과 같다.

(1) 내압시험설비

(2) 기밀시험설비

(3) 나사게이지·버니어캘리퍼스 등 두께측정기

(4) 성능시험기

(5) 표준이 되는 압력계

(6) 그 밖에 용기 부속품 검사에 필요한 설비 및 기구

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.8.1.3 내진동성능 <신설 16. 12. 15.>

용기부속품은 기밀시험압력을 가한 상태에서 진동수 2 000 회/min 진폭 2 ㎜로 상하, 좌우 및 전·후 3방향으로 각각 30분간 진동시켰을 때 누출, 기타 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.1.3 내진동성능 <신설 16. 12. 15.>

용기 부속품은 기밀시험압력을 가한 상태에서 진동수 2 000 회/min 진폭 2 ㎜로 상하, 좌우 및 전후 3방향으로 각각 30분간 진동했을 때 누출, 기타 이상이 없는 것으로 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.8.2 재료성능

재료의 인장 성능·내충격 성능(초저온용기 또는 저온용기에 장치되는 용기부속품에 한한다) 및  화학성분은 다음의 기준에 만족하는 것으로 한다. <개정 16. 12. 15.>

3.8.2 재료 성능

재료의 인장 성능·내충격 성능(초저온용기 또는 저온용기에 장치되는 용기 부속품에 한정한다) 및  화학성분은 다음의 기준에 만족하는 것으로 한다. <개정 16. 12. 15.>

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.8.2.3 화학성분 <개정 19. 2. 28.>

재료의 화학성분은 해당 재료 표준에 만족하는 것으로 한다. 다만, 아세틸렌용기밸브 재료가 동합금인 경우에는 동함유량이 62 %를 초과하는 동합금이 아닌 것으로 한다.

3.8.2.3 화학성분 <개정 19. 2. 28.>

재료의 화학성분은 해당 재료 표준에 만족하는 것으로 한다. 다만, 아세틸렌용기밸브 재료가 동합금인 경우에는 동 함유량이 62 %를 초과하지 않는 것으로 한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

3.8.3.1 안전밸브를 제외한 그 밖의 부분은 개폐조작이 용이하고 원활히 작동되는 것으로 한다.

3.8.3.1 안전밸브를 제외한 그 밖의 부분은 개폐 조작이 쉽고 원활히 작동되는 것으로 한다.

ㅇ 한자어 순화

3.8.3.3 3.8.3.2를 적용함에 있어서 소화기용으로 사용하는 용기부속품의 안전밸브에 대한 성능은 안전밸브가 작동압력의 상한값 및 하한값의 범위에서 작동되는 것으로 한다. 이 경우 작동압력의 상한값 및 하한값은 다음과 같다.

3.8.3.3 3.8.3.2를 적용할 때 소화기용으로 사용하는 용기 부속품의 안전밸브에 대한 성능은 안전밸브가 작동압력의 상한값 및 하한값의 범위에서 작동되는 것으로 한다. 이 경우 작동압력의 상한값 및 하한값은 다음과 같다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.9.1 제품표시

규칙 별표 24 제2호 및 규칙 별표 10의2 제2호에 따라 용기부속품의 제조자 또는 수입자는 용기부속품의 보기 쉬운 곳에 (1)에서 (5)까지의 사항을 각인하고, (6)의 사항을 표시한다. 다만, 각인하기가 곤란한 것의 경우에는 다른 금속박판에 각인한 것을 그 용기부속품에 부착함으로써 그 용기부속품에 대한 각인을 한 것으로 볼 수 있다.

3.9.1 제품 표시

규칙 별표 24 제2호 및 규칙 별표 10의2 제2호에 따라 용기 부속품의 제조자 또는 수입자는 용기 부속품의 보기 쉬운 곳에 (1)에서 (5)까지의 사항을 각인하고, (6)의 사항을 표시한다. 다만, 각인하기가 곤란한 것의 경우에는 다른 금속 박판에 각인한 것을 그 용기 부속품에 부착함으로써 그 용기 부속품에 각인을 한 것으로 볼 수 있다.

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(2-1) 아세틸렌가스를 충전하는 용기의 부속품 : AG

(2-2) 압축가스를 충전하는 용기의 부속품 : PG

(2-3) 액화석유가스외의 액화가스를 충전하는 용기의 부속품 : LG

(2-1) 아세틸렌가스를 충전하는 용기의 부속품: AG

(2-2) 압축가스를 충전하는 용기의 부속품: PG

(2-3) 액화석유가스외의 액화가스를 충전하는 용기의 부속품: LG

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 띄어쓰기 수정

검사에 합격한 용기부속품에 대하여 한국가스안전공사 검사원이 직접 각인을 하거나 제조자가 각인하는 것을 입회·확인 한다.

한국가스안전공사 검사원은 검사에 합격한 용기 부속품에 직접 각인을 하거나 제조자가 각인하는 것을 입회·확인 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

4.1 검사종류

용기부속품 검사는 제조시설에 대한 검사와 제품에 대한 검사로 구분한다.

4.1 검사 종류

용기 부속품 검사는 제조시설 검사와 제품 검사로 구분한다.

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.2.2 판정위원회는 한국가스안전공사에서 제출한 심사결과서를 심의하여 용기부속품 제조자가 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상에 해당하는 지 여부를 판정한다.

4.2.2.2 판정위원회는 한국가스안전공사에서 제출한 심사결과서를 심의하여 용기 부속품 제조자가 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상에 해당하는지를 판정한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.2.3.2 위원은 가스안전 또는 품질관리에 관한 학식 및 경험이 풍부한 자와 심사의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

4.2.3.2 위원은 가스안전 또는 품질관리에 관한 학식 및 경험이 풍부한 자나 심사의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

검사방법 및 절차	제품적합성을 확보할 수 있는 검사방법 및 절차 유지
	계수값 데이터 샘플링에 대한 합격수준은 무결점 수준 유지
	측정 장치 결정 및 유효한 결과를 보장하기 위한 소급성 유지, 기록관리 등의 절차 유지
	측정시스템 분석 수행

검사방법 및 절차	제품 적합성을 확보할 수 있는 검사 방법 및 절차 유지
	계숫값 데이터 샘플링에 대한 합격 수준은 무결점 수준 유지
	측정 장치 결정 및 유효한 결과를 보장하기 위한 소급성 유지, 기록관리 등의 절차 유지
	측정시스템 분석 수행

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

구    분

용기밸브

안전밸브, 오링, 시이트 등 부품

구    분

용기밸브

안전밸브, 오링, 시트 등 부품

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

(1-2) 육안 또는 확대경을 사용하는 등의 방법에 의해 실시한다.

(1-2) 육안 또는 확대경을 사용하는 등의 방법으로 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(2-1) 내압성능검사

내압성능검사는 다음의 방법에 따라 실시하여 밸브몸통이나 그 밖의 부분에서 물의 누출(사용상태에 있어서 패킹을 부착한 부분에서의 누출은 제외한다), 이상팽창, 변형 및 그 밖의 손상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

2-1) 내압성능 검사

내압성능 검사는 다음의 방법에 따라 실시하여 밸브 몸통이나 그 밖의 부분에서 물의 누출(사용 상태에 따라 패킹을 부착한 부분에서의 누출은 제외한다), 이상팽창, 변형 및 그 밖의 손상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(2-2-2) 밸브를 잠근 상태에서 용기밸브의 가스입구부에 기밀시험압력이상의 압력을 가하고, 다음에 밸브를 연 상태에서 용기밸브(안전밸브는 제외)의 가스입구, 출구 및 그 밖의 개구부에 맹판을 붙여 그 입구 또는 출구에서 기밀시험압력이상의 압력을 가하여 실시한다.

(2-2-2) 밸브를 잠근 상태에서 용기밸브의 가스 입구부에 기밀시험압력 이상의 압력을 가하고, 다음에 밸브를 연 상태에서 용기밸브(안전밸브는 제외)의 가스 입구, 출구 및 그 밖의 개구부에 맹판을 붙여 그 입구 또는 출구에 기밀시험압력 이상의 압력을 가하여 실시한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

(2-2-3) 기밀시험압력에 도달한 후 30초 이상 당해 시험압력이상의 압력으로 유지한다.

(2-2-3) 기밀시험압력에 도달한 후 30초 이상 해당 시험압력 이상의 압력으로 유지한다.

ㅇ 한자어 순화

(3-2-1) 시험편은 (3-1-1)에 따른 인장시험의 예에 의하여 채취한다.

(3-2-1) 시험편은 (3-1-1)에 따른 인장시험과 같은 방법으로 채취한다.

ㅇ 단어 선택 오류 수정

(4-1-1) 밸브의 개폐조작은 밸브에 기밀시험압력이상의 압력을 가한 상태에서 수동에 의한 개폐조작이 원활하고, 이상한 저항, 공전 및 흔들림 등이 없는 것으로 한다.

(4-1-1) 밸브의 개폐 조작은 밸브에 기밀시험압력 이상의 압력을 가한 상태에서 수동으로 개폐를 조작할 수 있고, 이상한 저항, 공전 및 흔들림 등이 없는 것으로 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기밸브가 규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2에 따른 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 생산단계검사의 일부를 생략할 수 있다. 다만, 내압성능검사 및 기밀성능검사일이 1년 이상 경과한 경우에는 내압성능검사 및 기밀성능검사를 실시한다. <개정 16. 7. 11.>

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기 등 제조 등록 면제 용기밸브가 규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2에 따른 인정 기준으로 제조되고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 생산단계검사의 일부를 생략할 수 있다. 다만, 내압성능 검사 및 기밀성능 검사일이 1년 이상 경과한 경우에는 내압성능 검사 및 기밀성능 검사를 실시한다. <개정 16. 7. 11.>

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

4.5.3.2 파기하는 때에는 검사장소에서 검사원 입회하에 용기부속품 제조자로 하여금 실시하게 한다.

4.5.3.2 파기하는 때에는 검사 장소에서 검사원 입회하에 용기 부속품 제조자가 실시하게 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(1) 【주기】	부적합품 및 의심스런 제품이 식별되고 관리됨을 보장하여야 한다.

(1) 【주기】	부적합품 및 의심스러운 제품의 식별과 관리를 보장하여야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체