KGS AA312(차단기능형 액화석유가스용 용기밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정 사유

현행

개정안

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기에 부착되는 부속품 중 내용적 30 L 이상 50 L 이하의 액화석유가스용기에 부착되는 것으로서 가스충전구에서 압력조정기의 체결을 해제할 경우 가스공급을 자동적으로 차단하는 차단기구가 충전구에 내장된 용기밸브(이하 “용기밸브”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다. <개정 15. 8. 7., 21. 10. 8.>

1.1 적용 범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기에 부착되는 부속품 중 내용적 30 L 이상 50 L 이하의 액화석유가스 용기에 부착되는 것으로서, 가스충전구에서 압력조정기의 체결을 해제할 경우 가스 공급을 자동적으로 차단하는 차단기구가 내장된 용기밸브(이하 “용기밸브”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 적용한다. <개정 15. 8. 7., 21. 10. 8.>

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1.1 규칙 별표 10의2 제4호다목에 따라 용기밸브이 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 용기밸브로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 용기밸브의 제조 및 검사방법을 그 용기밸브에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.1 규칙 별표 10의2 제4호다목에 따라 용기밸브가 이 기준에 따른 검사 기준에 적합하지 않으나, 기술개발에 따른 새로운 용기밸브로서 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 용기밸브의 제조 및 검사 방법을 그 용기밸브에 한정하여 적용할 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

1.3.1.2 용기밸브가 표 1.3.1.2의 인정규격에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따라 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정규격에 의해 검사를 실시할 수 있다.

1.3.1.2 용기밸브가 표 1.3.1.2의 인정 규격에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것은 1.3.1.1에 따라 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정 규격에 따라 검사를 실시할 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

1.4.5 “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기 위하여 제조공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

1.4.5 “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지를 확인하기 위하여 제조 공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

3.8.2.2 내가스성능

가스가 접촉하는 부분에 사용하는 비금속재료는 (23 ± 2) ℃의 시험조건에서 노말헥산(100 %)에 담구어 70시간 유지 후 질량변화율이 ±10 % 이내이고 체적변화율은 (-1~+25) % 이내로서 사용상 지장을 주는 취성화, 팽윤, 연화 등이 없는 것으로 한다.

3.8.2.2 내가스성능

가스가 접촉하는 부분에 사용하는 비금속 재료는 (23 ± 2) ℃의 시험 조건에서 노말헥산(100 %)에 담가 70시간 유지 후 질량 변화율이 ±10 % 이내이고 체적 변화율은 (-1~+25) % 이내로서 사용상 지장을 주는 취성화, 팽윤, 연화 등이 없는 것으로 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

3.8.2.5.2 내오존성능 <신설 16. 12. 15.>

시편을 20 % 신장시켜 40 ℃에서 500 ppb의 오존에 72시간 유지한 후 신장된 시편에 균열이 없는 것으로 한다.

3.8.2.5.2 내오존성능 <신설 16. 12. 15.>

시편을 20 % 신장하여 40 ℃에서 500 ppb의 오존에 72시간 유지한 후 신장된 시편에 균열이 없는 것으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(2) 그랜드너트에 밸브의 개폐를 위한 나사가 되어 있는 구조의 것은 그랜드너트가 핀 또는 너트 등에 의하여 밸브몸체에 고정되어 있을 것

(2) 그랜드너트에 밸브의 개폐를 위한 나사가 되어 있는 구조의 것은 그랜드너트가 핀 또는 너트 등으로 밸브 몸체에 고정되어 있을 것

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.9.2.1 제품확인검사 대상

검사에 합격한 용기밸브에 대하여 한국가스안전공사 검사원이 직접 각인을 하거나 제조자가 각인하는 것을 입회·확인 한다.

3.9.2.1 제품확인검사 대상

한국가스안전공사 검사원은 검사에 합격한 용기밸브에 직접 각인을 하거나 제조자가 각인하는 것을 입회·확인 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

4.2.2.2 판정위원회는 한국가스안전공사에서 제출한 심사결과서를 심의하여 용기밸브 제조자가 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상에 해당하는 지 여부를 판정한다.

4.2.2.2 판정위원회는 한국가스안전공사에서 제출한 심사결과서를 심의하여 용기밸브 제조자가 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상에 해당하는지를 판정한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

(1-2) 육안 또는 확대경을 사용하는 등의 방법에 의하여 실시한다.

(1-2) 육안 또는 확대경을 사용하는 등의 방법으로 실시한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

(3-3) 내한성능 검사

용기밸브의 내한 성능에 대하여 3.8.1.3의 기준에 적합한지 확인한다.

(3-3) 내한성능 검사

용기밸브의 내한 성능은 3.8.1.3의 기준에 적합한지 확인한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(4-1-1) 시험편은 밸브몸통 성형 후 또는 제조(용기 밸브로 사용할 수 있는 상태에 있는 것을 말한다. 이하 같다)후  같은 생산 단위로 제조된 용기밸브의 밸브몸통 중에서 임의로 채취한 1개의 용기밸브몸통의 적당한 부분에서 채취한 것으로 한다. 다만, 시험편을 채취하기가 적당하지 아니한 용기밸브는 그 재료에서 채취한 시험편으로 용기밸브에서 채취한 시험편에 갈음할 수 있다.

(4-1-1) 시험편은 밸브 몸통 성형 후 또는 제조(용기밸브로 사용할 수 있는 상태의 것을 말한다. 이하 같다)후  같은 생산 단위로 제조된 용기밸브의 밸브 몸통 중에서 임의로 채취한 1개의 용기밸브 몸통의 적당한 부분에서 채취한 것으로 한다. 다만, 시험편을 채취하기가 적당하지 않은 용기밸브는 그 재료에서 채취한 시험편으로 용기밸브에서 채취한 시험편에 갈음할 수 있다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

ㅇ 부적절한 어미 수정

(4-6-2) 내오존성능은 KS M 6518(가황고무물리시험방법)의 16(오존균열시험)에 따라 아령형 제1호 시험편을 20 % 신장하여 온도 40 ℃, 오존농도 500 ppb에서 72시간 노출시킨 후 3.8.2.5.1의 기준에 적합한지 확인한다. <신설 16. 12. 15., 개정 17. 9. 29.>

(4-6-2) 내오존성능은 KS M 6518(가황고무물리시험 방법)의 16(오존균열시험)에 따라 아령형 제1호 시험편을 20 % 신장하여 온도 40 ℃, 오존 농도 500 ppb에서 72시간 노출한 후 3.8.2.5.1의 기준에 적합한지 확인한다. <신설 16. 12. 15., 개정 17. 9. 29.>

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(4-7) 내온도사이클성능 검사

내온도사이클성능은 용기부착부로 1.8 ㎫의 공기압을 가한 상태에서 -20 ℃와  65 ℃를 각각 1시간씩 유지하며 온도를 상승·하강하는 과정을 1회로 하여 총 48회를 실시한 후 3.8.2.6의 기준에 적합한지 확인한다. <신설 16. 12. 15.>

(4-7) 내온도사이클성능 검사

내온도사이클성능은 용기 부착부에 1.8 ㎫의 공기압을 가한 상태에서 -20 ℃와  65 ℃를 각각 1시간씩 유지하며 온도를 상승·하강하는 과정을 1회로 하여 총 48회를 실시한 후 3.8.2.6의 기준에 적합한지 확인한다. <신설 16. 12. 15.>

ㅇ 조사 선택 오류 수정

(5-2) 차단성능 검사

용기밸브의 차단성능에 대하여 3.8.3.2의 기준에 적합한지 확인한다.

(5-2) 차단성능 검사

용기밸브의 차단성능은 3.8.3.2의 기준에 적합한지 확인한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(1-2) (1-1)의 기준에 의하여 형성된 조에서 채취하는 시료의 수는 표 4.4.2.2.1과 같이 하고 시료채취방법은 임의로 채취하는 샘플링 방식으로 한다.

(1-2) (1-1)의 기준에 따라 형성된 조에서 채취하는 시료의 수는 표 4.4.2.2.1과 같이 하고 시료 채취 방법은 임의로 채취하는 샘플링 방식으로 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

(2-4-2) 밸브를 잠근 상태에서 용기밸브의 가스입구부에 기밀시험압력이상의 압력을 가하고, 다음에 밸브를 연 상태에서 용기밸브(안전밸브는 제외)의 가스입구, 출구 그 밖의 개구부에 맹판을 붙여 그 입구 또는 출구에서 기밀시험압력이상의 압력을 가하여 실시한다.

(2-4-2) 밸브를 잠근 상태에서 용기밸브의 가스 입구부에 기밀시험압력 이상의 압력을 가하고, 다음에 밸브를 연 상태에서 용기밸브(안전밸브는 제외)의 가스 입구, 출구 및 그 밖의 개구부에 맹판을 붙여 그 입구 또는 출구에서 기밀시험압력 이상의 압력을 가하여 실시한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기밸브가 규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2에 따른 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 생산단계검사의 일부를 생략할 수 있다. 다만, 내압성능검사 및 기밀성능검사일이 1년 이상 경과한 경우에는 내압성능검사 및 기밀성능검사를 실시한다. <개정 16.7.11>

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기 등 제조 등록 면제 용기밸브가 규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2에 따른 인정 기준으로 제조되고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 생산단계검사의 일부를 생략할 수 있다. 다만, 내압성능 검사 및 기밀성능 검사일이 1년 이상 경과한 경우에는 내압성능 검사 및 기밀성능 검사를 실시한다. <개정 16. 7. 11.>

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

4.5.3.1 불합격 된 용기밸브에 대하여는 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 복원할 수 없도록 한다.

4.5.3.1 불합격된 용기밸브는 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 복원할 수 없도록 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(2)	품질시스템의 변경이 계획되고 실행될 때 시스템의 완전성이 유지되어야 하며, 지속적인 개선을 통하여 최신의 상태로 유지되어야 한다.

(2)	품질시스템의 변경을 계획하고 실행할 때 시스템의 완전성을 유지하여야 하며, 지속적인 개선을 통하여 최신의 상태로 유지하여야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(2) 【종합】	제품설계출력은 요구사항에 대하여 검증이 가능한 형태로 제공되고 배포 전에 승인되어야 하며 다음사항을 포함하여야 한다. (가) 잠재적고장영향분석 등 분석결과 및 신뢰성결과 (나) 제품의 특성, 필요시 시방서 (다) 해당되는 경우, 제품의 실수방지를 위한 조치 (라) 도면 또는 수학적 기초데이타가 포함된 제품의 정의 (마) 제품설계검토 결과

(2) 【종합】	제품설계 출력은 요구사항에 대하여 검증이 가능한 형태로 제공되고 배포 전에 승인되어야 하며 다음 사항을 포함하여야 한다. (가) 잠재적 고장 영향 분석 등 분석 결과 및 신뢰성 결과 (나) 제품의 특성, 필요시 시방서 (다) 해당되는 경우, 제품의 실수 방지를 위한 조치 (라) 도면 또는 수학적 기초 데이터가 포함된 제품의 정의 (마) 제품설계 검토 결과

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

(5) 【주기】	교정 및 검증결과에 대한 기록은 유지되어야 하며 측정값은 보정의 형태로 활용되어져야 한다.

(5) 【주기】	교정 및 검증 결과에 대한 기록을 유지하여야 하며 측정값은 보정의 형태로 활용되어야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체