KGS AA313(과류차단형 액화석유가스용 용기밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정 사유

현행

개정안

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제2호의 규정에 의한 용기에 부착되는 부속품 중 내용적 30 L 이상 50 L 이하의 액화석유가스용기에 부착되는 것으로서 규정량 이상의 가스가 흐르는 경우에 가스공급을 자동적으로 차단하는 과류차단기구를 내장한 용기밸브(이하 “용기밸브”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다. <개정 15. 8. 7.>

1.1 적용 범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제2호의 규정에 따라 용기에 부착되는 부속품 중 내용적 30 L 이상 50 L 이하의 액화석유가스용기에 부착되는 것으로서, 규정량 이상의 가스가 흐르는 경우에 가스 공급을 자동적으로 차단하는 과류차단기구를 내장한 용기밸브(이하 “용기밸브”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 적용한다. <개정 15. 8. 7.>

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.4.5  “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기 위하여 제조공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

1.4.5  “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지를 확인하기 위하여 제조 공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

1.5 기준의 준용

이 기준에서 정하지 아니한 용기밸브의 모양·치수등의 규격은 한국산업규격에 따른다. 다만, 한국산업규격에서 정하고 있지 아니한 것은 산업통상자원부장관과 협의하여 한국가스안전공사의 사장이 따로 정할 수 있다.

1.5 기준의 준용

이 기준에서 정하지 않은 용기밸브의 모양·치수등의 규격은 한국산업규격에 따른다. 다만, 한국산업규격에서 정하고 있지 않은 것은 산업통상자원부장관과 협의하여 한국가스안전공사의 사장이 따로 정할 수 있다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.4.1.3 과류차단기구 작동 후의 복귀방법은 수동에 의해 작동하는 것으로 한다.

3.4.1.3 과류차단기구 작동 후의 복귀 방법은 수동으로 작동하는 것으로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.4.1.4 밸브의 열림 정도에 따른 과류차단기구는 완전 닫힘으로부터 밸브 핸들을 열림방향으로 1회전 돌리는 범위 내에서 작동하지 않고, 그 밖의 범위에서는 정상적으로 작동하는 것으로 한다. <개정 20. 5. 11.>

3.4.1.4 밸브의 열림 정도에 따른 과류차단기구는 완전 닫힘에서 밸브 핸들을 열림 방향으로 1회전 돌리는 범위 내에서 작동하지 않고, 그 밖의 범위에서는 정상적으로 작동하는 것으로 한다. <개정 20. 5. 11.>

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.8.3.1.3 안전밸브의 분출량은 다음 식에 의하여 계산한 값 이상으로 한다.

3.8.3.1.3 안전밸브의 분출량은 다음 식에 따라 계산한 값 이상으로 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.9.2 합격표시

규칙 별표 25 제1호에 따라 검사에 합격한 용기부속품에 대하여는 그림 3.9.2와 같이  ""자의 각인을 한다. <개정 09. 5. 15>

3.9.2 합격 표시

규칙 별표 25 제1호에 따라 검사에 합격한 용기 부속품에는 그림 3.9.2와 같이  ""자의 각인을 한다. <개정 09. 5. 15.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.2.2 판정위원회는 한국가스안전공사에서 제출한 심사결과서를 심의하여 용기밸브 제조자가 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상에 해당하는 지 여부를 판정한다.

4.2.2.2 판정위원회는 한국가스안전공사에서 제출한 심사결과서를 심의하여 용기밸브 제조자가 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상에 해당하는지를 판정한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.3.1 제조시설에 대한 검사

제조자가 제조설비 및 검사설비를 갖추었는지 확인하기 위한 제조시설에 대한 검사항목은 다음과 같다.

4.3.1 제조시설에 대한 검사

제조자가 제조설비 및 검사설비를 갖추었는지 확인하기 위한 제조시설 검사 항목은 다음과 같다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 띄어쓰기 수정

4.4.2.1.2 설계단계검사의 검사요령은 다음과 같다.

(1) 외관검사

외관검사는 다음의 방법에 따라 실시하여 사용상 지장이 있는 부식, 흠, 마모, 변형, 주름, 갈라짐, 나사의 손상, 접합부의 헐거움 및 오물의 부착 그 밖의 이상이 없는가를 확인한다.

(1-1) 용기밸브로서 사용할 수 있는 상태의 것에 대하여 실시하되, 이상이 있는 것은 필요에 따라 부품을 떼어내고 실시할 수 있다.

(1-2) 육안 또는 확대경을 사용하는 등의 방법에 따라 실시한다.

(2) 구조 및 치수검사

용기밸브의 구조 및 치수에 대하여 3.4의 기준에 적합한지 확인한다.

4.4.2.1.2 설계단계검사의 검사요령은 다음과 같다.

(1) 외관검사

외관검사는 다음의 방법에 따라 실시하여 사용상 지장이 있는 부식, 흠, 마모, 변형, 주름, 갈라짐, 나사의 손상, 접합부의 헐거움 및 오물의 부착, 그 밖의 이상이 없는가를 확인한다.

(1-1) 용기밸브로서 사용할 수 있는 상태의 것에 실시하되, 이상이 있는 것은 필요에 따라 부품을 떼어 내고 실시할 수 있다.

(1-2) 육안 또는 확대경을 사용하는 등의 방법으로 실시한다.

(2) 구조 및 치수검사

용기밸브의 구조 및 치수가 3.4의 기준에 적합한지 확인한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(5-1-1) 밸브의 개폐조작은 밸브에 기밀시험압력이상의 압력을 가한 상태에서 수동에 의한 개폐조작이 원활하고, 이상한 저항, 공전 및 흔들림 등이 없는 것으로 한다.

(5-1-1) 밸브의 개폐 조작은 밸브에 기밀시험압력 이상의 압력을 가한 상태에서 수동으로 개폐를 조작할 수 있고, 이상한 저항, 공전 및 흔들림 등이 없는 것으로 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

TPED(Transportable Pressure Equipment Directive)	EC(European Commission)에 등록된 공인검사기관(Notified Body)

TPED(transportable pressure equipment directive)	EC(european commission)에 등록된 공인검사기관(notified body)

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

(4) <신설 15.12.10>	품질시스템에 필요한 문서는 관리되어야 하며 다음사항의 관리에 필요한 문서화된 절차가 수립되어 있어야 한다. (가) 문서의 승인, 검토, 갱신 및 재승인 (나) 문서의 식별(최신본, 외부출처 문서 등) 및 배포 관리 (다) 효력 상실 문서의 오사용 방지

(4) <신설 15. 12. 10.>	품질시스템에 필요한 문서를 관리하여야 하며 다음 사항의 관리에 필요한 문서화된 절차가 수립되어 있어야 한다. (가) 문서의 승인, 검토, 갱신 및 재승인 (나) 문서의 식별(최신본, 외부출처 문서 등) 및 배포 관리 (다) 효력 상실 문서의 오사용 방지

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(1)	제품품질에 영향을 미치는 인원은 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경력에 근거하여 적격하여야 하며 제조업소는 문서화된 절차를 통해서 다음 사항을 이행하여야 한다. (가) 인원에 대한 적격성 결정 수행 (나) 적격성을 충족시키기 위한 교육훈련 등의 제공 및 효과성 평가 (다) 적격성에 대한 적절한 기록 유지

(1)	제품 품질에 영향을 미치는 인원은 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경력에 근거하여 적격하여야 하며 제조업소는 문서화된 절차를 통해서 다음 사항을 이행하여야 한다. (가) 인원에 대한 적격성 결정 수행 (나) 적격성을 충족하기 위한 교육훈련 등의 제공 및 효과성 평가 (다) 적격성에 대한 적절한 기록 유지

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(3) 【종합】 【주기】	계수값 데이터 샘플링에 대한 합격수준은 무결점이어야 한다.

(3) 【종합】 【주기】	계숫값 데이터 샘플링에 대한 합격수준은 무결점이어야 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

(5) 【주기】	교정 및 검증결과에 대한 기록은 유지되어야 하며 측정값은 보정의 형태로 활용되어져야 한다.

(5) 【주기】	교정 및 검증 결과에 대한 기록을 유지하여야 하며 측정값은 보정의 형태로 활용되어야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체