KGS AA340(디지털 가스누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.1 ~ 4.1.2 <생 략>

4.1.2.1 설계단계검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조 사업자가 그 업소에서 일정 형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정 형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4. ----

4.1 ----

4.1.1 ~ 4.1.2 <현행과 같음>

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

-------------------경우에는 신규 설계단계검사를 ----------------------공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여-------신규 설계단계검사를---.

(1) -----------------------------------------

(2) -------------------------------

<삭 제>

(3) <현행 (4)와 같음>

4.1.2.1.2 변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 몸통, 덮개 또는 핸들 재료의 변경

(2) 면간거리의 변경(몸통 두께를 줄이는 경우에 한정한다)

(3) 관 연결부 호칭 지름의 변경

(4) 과류 차단 용량의 변경

(5) (1)부터 (4)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 부품이 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰시험이나 그 밖의 확인 방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 검사종류를 명확화 하기 위해 신규설계단계검사와  변경 설계단계검사로 항목 분리

ㅇ 공사 지침으로 운영되던 변경 설계단계검사 대상 항목을  KGS Code로 상향 등재

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 설계단계 검사의 검사 항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품의 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계 검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (4) <생 략>

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(1-1) ~ (1-3) <생 략>

(1-4) 3.8.1.3.1에 따른 회전력 성능의 적합 여부

(1-5) ~ (1-9) <생 략>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 ------

---------- 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 ----------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 ---------------------------.

(1) ~ (4) <현행과 같음>

4.3.2.2.1 ------

(1) ------

(1-1) ~ (1-3) <현행과 같음>

(1-4) <삭 제>

(1-5) ~ (1-9) <현행과 같음>

ㅇ 공사 지침으로 운영되던 변경 설계단계검사 대상 항목을  KGS Code로 상향 등재

ㅇ 3.8.1.3.1에 따라 내구성능 실시 후 회전력성능을 실시함에 따른 현장 애로사항을 반영하여 제품확인검사 항목에서 삭제

- KGS AA334(가스용 콕)에서도 제품확인검사 항목에 회전력성능 없음

4.4 검사 방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사 방법은 검사 항목별 제조 기준에 적합한지 여부를 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

<신 설>

<신 설>

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.1 ------

----------------------------------------------------- 다음에 따라 실시한다.

4.4.2.1.1 설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.1에 따른다.

표 4.4.2.1.1

데이터수 (n)	검사 항목
n=1	3.2 재료 3.4 구조 및 치수 3.9 표시
n=3	3.8.1 제품 성능 3.8.3 작동 성능 3.8.4 옵션 성능

설계단계검사 검사데이터 수

4.4.2.1.2 그 밖에 설계단계검사 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

ㅇ 공사 지침으로  운영되던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보