현   행

개  정 (안)

개정사유

3.4 구조 및 치수

3.4.1 ~ 3.4.2 <생 략>

3.4.3 몸통과 덮개를 일반 공구(몽키렌치·드라이버 등)로 분리할 수 없는 구조로 한다.

3.4.4 ~ 3.4.5 <생 략>

3.4 -----

3.4.1 ~ 3.4.2 <현행과 같음>

3.4.3 몸체와 덮개를 일반 공구(몽키렌치·드라이버 등)로 분리할 수 없는 구조로 한다.

3.4.4 ~ 3.4.5 <현행과 같음>

ㅇ 용어 정정

- 몸통 → 몸체

4. 검사기준

4.1 검사종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.1 설계단계검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조사업자가 그 업소에서 일정형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.1 -------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

--------------------------- 경우에는 신규 설계단계검사를 ------------------- 공인시험·검사기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 -----------신규 설계단계검사를 -------.

(1) -----------------------------------------

(2) --------------------------------

<삭 제>

(3) -------------------------------------------

4.1.2.1.2  변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 용량 또는 기준차압의 변경

(2) 몸통 또는 덮개 재료의 변경

(3) 관연결부 호칭지름의 변경

(4) 최고사용압력 또는 입구압력의 변경

(5) (1)부터 (4)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 장치가 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰시험이나 그 밖의 확인방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 신규설계단계검사와 변경 설계단계검사 대상을 명확화하기 위해 항목 분리

ㅇ 공사 지침으로 운영되던 변경 설계단계검사 대상 항목을 안전위주 검사항목으로 재편해, KGS Code로 상향 등재

4.3 검사항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (5) <생 략>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 ------

----------------------- 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사의 ---------------------------------- 검증한 부품에 대한 시험성적서 또는 검사성적서를 ---------------------------.

(1) ~ (5) <현행과 같음>

ㅇ 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 항목 분리에 따라 문구 수정

4.4 검사방법

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사 방법은 검사항목별 제조기준에 적합한지 여부를 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

<신 설>

<신 설>

4.4 ----

4.4.2.1 ------

------------------------------적합한지------------------------- 다음에 따른다.

4.4.2.1.1 설계단계검사 검사데이터 수

설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.1에 따른다.

표 4.4.2.1.1 설계단계검사 검사데이터 수

데이터 수 (n)	검사항목
n=1	3.2 재료, 3.4 구조 및 치수, 3.8.1.3 내구성능, 3.8.2.1 내가스성능, 3.9.1 제품표시
n=3	3.8.1.1 내압성능, 3.8.1.2 기밀성능, 3.8.1.4 내진동성능, 3.8.3.1 출구압력성능

4.4.2.1.2 그 밖의 설계단계검사 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

ㅇ 공사 지침으로  운영되던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보

KGS AA435 (액화석유가스 자동차용 압력조정기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정안 항목별 개정사유