KGS AA913(고압가스용 실린더캐비닛 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정 사유

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하“법”이라 한다) 제3조제5호에 따른 특정설비 중 고압가스용 실린더캐비닛(이하 “실린더캐비닛”이라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.	1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하“법”이라 한다) 제3조제5호에 따른 특정 설비 중 고압가스용 실린더캐비닛(이하 “실린더캐비닛”이라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.1 제조설비 실린더캐비닛을 제조하려는 자가 이 시설기준에 따라 실린더캐비닛을 제조하기 위하여 갖추어야 할 제조설비(제조하는 실린더캐비닛에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술검토결과 부품생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품생산에 필요한 설비를 갖추지 아니할 수 있다.	2.1 제조설비 실린더캐비닛을 제조하려는 자가 이 시설 기준에 따라 실린더캐비닛을 제조하기 위하여 갖추어야 할 제조설비(제조하는 실린더캐비닛에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술 검토 결과 부품 생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품 생산에 필요한 설비를 갖추지 않을 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.2.1.1.6 3.2.1.1.1부터 3.2.1.1.5까지의 기준에도 불구하고 수소가 포함된 고압가스를 내용물로 하는 배관의 경우에는 고온의 운전조건에서 수소침식 등의 우려가 있으므로 재료를 선택할 때에는 미국석유협회(American Petroleum Institute, API) Recommended Practice 941의 규정을 따른다.	3.2.1.1.6 3.2.1.1.1부터 3.2.1.1.5까지의 기준에도 불구하고 수소가 포함된 고압가스를 내용물로 하는 배관의 경우에는 고온의 운전 조건에서 수소 침식 등의 우려가 있으므로 재료를 선택할 때에는 미국석유협회(american petroleum institute, API) Recommended Practice 941의 규정을 따른다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.2.2 재료의 사용제한 규격의 재료는 재료의 종류에 따라 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 중 표 부표1-2에 표시된 허용응력 값에 대응하는 온도 범위를 초과하여 사용하지 아니하도록 한다. 또한 동등 이상의 재료는 설계온도에 대하여 다음 기준에 따라 충격시험을 실시하여 불합격한 것은 0 ℃ 미만에서 사용되는 배관계의 재료로 사용하지 아니하도록 한다. <개정 16. 1. 8.>	3.2.2 재료의 사용 제한 규격의 재료는 재료의 종류에 따라 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 중 부표1-2에 표시된 허용응력값에 대응하는 온도 범위를 초과하여 사용하지 않도록 한다. 또한 동등 이상의 재료는 설계온도에서 다음 기준에 따라 충격시험을 실시하여 불합격한 것은 0 ℃ 미만에서 사용되는 배관계의 재료로 사용하지 않도록 한다. <개정 16. 1. 8.>	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.2.2.1 충격시험에 사용하는 시험편은 그 시험편의 양쪽 끝으로부터 용접선에 수직으로 폭 부분을 50 ㎜ 잘라낸 나머지 부분의 열영향부와 용착금속부에서 채취한 것으로 한다.	3.2.2.1 충격시험에 사용하는 시험편은 그 시험편의 양쪽 끝에서 용접선에 수직으로 폭 부분을 50 ㎜ 잘라낸 나머지 부분의 열 영향부와 용착 금속부에서 채취한 것으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.2.2.4 사용하여서는 안 되는 재료 다음의 재료는 내압부분의 재료로 사용하지 아니하도록 한다.	3.2.2.4 사용하여서는 안 되는 재료 다음의 재료는 내압 부분의 재료로 사용하지 않도록 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
3.2.2.5.2 KS D 3515(용접구조용 압연강재)[1종 A, 2종 A, 3종 A를 제외한다]는 설계압력이 3 ㎫을 초과하는 배관계에 사용하지 아니하도록 한다. <개정 16. 11. 23.>	3.2.2.5.2 KS D 3515(용접구조용 압연강재)[1종 A, 2종 A, 3종 A는 제외한다]는 설계압력이 3 ㎫을 초과하는 배관계에 사용하지 않도록 한다. <개정 16. 11. 23.>	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.2.2.9 티탄의 사용제한 타이타늄은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 부표 1에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 아니하도록 한다. <개정 16. 11. 23.>	3.2.2.9 티탄의 사용 제한 타이타늄은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 부표 1에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 않도록 한다. <개정 16. 11. 23.>	ㅇ 부적절한 어미 수정
3.4.1.1 실린더캐비닛은 그 내부의 누출된 가스를 항상 제독설비 등으로 이송할 수 있고 내부압력이 외부압력보다 항상 낮게 유지할 수 있는 구조로 한다.	3.4.1.1 실린더캐비닛은 그 내부의 누출된 가스를 항상 제독설비 등으로 이송할 수 있고 내부 압력이 외부 압력보다 항상 낮게 유지될 수 있는 구조로 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.4.1.8 실린더캐비닛에 사용하는 가스는 상호반응에 의하여 재해가 발생할 우려가 없는 것으로 한다.	3.4.1.8 실린더캐비닛에 사용하는 가스는 상호반응으로 재해가 발생할 우려가 없는 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.4.1.9 가연성가스 용기를 넣는 실린더캐비닛은 당해 실린더캐비닛에서 발생하는 정전기를 제거하는 조치가 된 것으로 한다.	3.4.1.9 가연성가스 용기를 넣는 실린더캐비닛은 해당 실린더캐비닛에서 발생하는 정전기를 제거할 수 있는 조치가 된 것으로 한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
3.6.5 용접 비이드의 폭은 튜브 두께의 3 배 이하로 하고, 비이드 높이는 튜브 두께의 10 %를 초과하지 아니하도록 한다.	3.6.5 용접 비드의 폭은 튜브 두께의 3 배 이하로 하고, 비드 높이는 튜브 두께의 10 %를 초과하지 않도록 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.8.1.1 내압성능 배관계에 대하여 질소나 공기 등 기체로 상용압력의 1.1배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상팽창과 균열 등이 없는 것으로 한다.	3.8.1.1 내압성능 배관계에 질소나 공기 등 기체로 상용압력의 1.1배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상 팽창과 균열 등이 없는 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.3.2.2 생산단계검사 실린더캐비닛이 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기 위한 생산단계검사항목은 다음과 같다.	4.3.2.2 생산단계검사 실린더캐비닛이 제조기술 기준에 적합하게 제조되었는지를 확인하기 위한 생산단계검사 항목은 다음과 같다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
(2-1) 재료검사 재료검사는 3.2에 따른 기준에 적합한지 여부를 확인한다.	(2-1) 재료검사 재료검사는 3.2에 따른 기준에 적합한지를 확인한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체