KGS AB332(가스오븐레인지 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정 사유

현행

개정안

개정사유

1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표3 제10호 및 별표 7 제4호차목에 따른 연소기중 다음 (1)부터 (4)까지에 해당하는 액화석유가스 또는 도시가스용 가스오븐레인지(이하 “오븐레인지”라 한다)제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표3 제10호 및 별표 7 제4호차목에 따른 연소기 중 다음 (1)부터 (4)까지에 해당하는 액화석유가스 또는 도시가스용 가스오븐레인지(이하 “오븐레인지”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 오븐레인지의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사 기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 오븐레인지의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

1.3.2 외국 제품 제조등록기준 <신설 12. 6. 26., 개정 15. 11. 4.>

규칙 제17조제3항 단서에서 정한 “외국의 제조관련 시설기준과 제조기술기준” 이란 법 제45조의 규정에 의한 상세기준을 말한다.

1.3.2 외국 제품 제조등록 기준 <신설 12. 6. 26., 개정 15. 11. 4.>

규칙 제17조제3항 단서에서 정한 “외국의 제조 관련 시설 기준과 제조기술 기준” 이란 법 제45조의 규정에 따른 상세 기준을 말한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.1 제조설비

오븐레인지를 제조하려는 자는 이 제조기준에 따라 오븐레인지를 제조하기 위하여 다음 기준에 맞는 제조설비를 갖춘다. 다만, 허가관청이 부품의 품질향상을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 부품을 제조하는 전문생산업체의 설비를 이용하거나 그가 제조한 부품을 사용할 수 있다.

2.1 제조설비

오븐레인지를 제조하려는 자는 이 제조 기준에 따라 오븐레인지를 제조하기 위하여 다음 기준에 맞는 제조설비를 갖추어야 한다. 다만, 허가관청이 부품의 품질 향상을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 부품을 제조하는 전문생산업체의 설비를 이용하거나 그가 제조한 부품을 사용할 수 있다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

2.2.1 오븐레인지를 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 맞는 검사설비를 갖춘다.

2.2.1 오븐레인지를 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음 기준에 맞는 검사설비를 갖춘다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로메타·나사게이지 등 치수측정설비

(2) 표면온도계

(3) 일산화탄소 및 탄산가스측정기

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로미터·나사게이지 등 치수측정설비

(2) 표면온도계

(3) 일산화탄소 및 탄산가스 측정기

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.1.1 가스가 통하는 부분의 재료 등은 사용 조건에서의 부식에 대하여 충분한 내식성이 있는 재료 또는 코팅재인 것으로 한다.

3.1.1 가스가 통하는 부분의 재료 등은 사용 조건에서의 부식에 충분한 내식성이 있는 재료 또는 코팅재인 것으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.1 오븐레인지는 용기와 직결되지 아니하는 것으로 한다.

3.2.1 오븐레인지는 용기와 직결되지 않는 것으로 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.2.2 가스 또는 물의 회전식개폐 콕이나 회전식밸브의 핸들의 열림 방향은 시계바늘 반대방향으로 한다. 다만, 열림 방향이 양방향으로 되어 있는 다기능의 회전식 개폐 콕의 경우에는 그러하지 아니하다.

3.2.2 가스 또는 물의 회전식 개폐 콕이나 회전식밸브의 핸들의 열림 방향은 시계 반대방향으로 한다. 다만, 열림 방향이 양방향으로 되어 있는 다기능의 회전식 개폐 콕의 경우에는 그렇지 않다.

ㅇ 단어 선택 오류 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.2.8 점화되는 것이 눈, 거울, 확인램프 등에 의해 확인 가능한 것으로 한다. 다만 밀폐식 버너는 이에 한하지 않는다.<신설 13. 12. 18.>

3.2.8 점화되는 것이 눈, 거울, 확인램프 등으로 확인 가능한 것으로 한다. 다만 밀폐식 버너는 이에 한하지 않는다.<신설 13. 12. 18.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.13 가스접속구(호스접속구와 일체형으로 된 것의 입구측 나사부)에 사용하는 나사는 KSB 0222에 규정하는 관용테이퍼나사로 하고 접속할 때에 기밀성을 손상시키는 헐거움이나 변형 등이 없는 것으로 한다.<신설 13. 12. 18.>

3.2.13 가스 접속구(호스 접속구와 일체형으로 된 것의 입구측 나사부)에 사용하는 나사는 KSB 0222에 규정하는 관용테이퍼나사로 하고 접속할 때에 기밀성을 손상하는 헐거움이나 변형 등이 없는 것으로 한다.<신설 13. 12. 18.>

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.2.15 가스 접속구는 원칙적으로 외부에 노출되어 있거나 또는 외부에서 쉽게 발견될 수 있는 위치에 있어야 한다.<신설 13. 12. 18.>

3.2.15 가스 접속구는 원칙적으로 외부에 노출되어 있거나 또는 외부에서 쉽게 발견할 수 있는 위치에 있어야 한다.<신설 13. 12. 18.>

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.2.18.1 과열방지장치의 감열부(냄비에 직접 접촉하는 감열부만을 말하고, 3.2.14.1에 한한다)는 시험용냄비에 추(분동)을 넣고 50 N 의 하중을 5분 이상 가한 후 이상이 없는 구조로 한다. <신설 14. 5. 27.>

3.2.18.1 과열방지장치의 감열부(냄비에 직접 접촉하는 감열부만을 말하고, 3.2.14.1에 한정한다)는 시험용 냄비에 추(분동)을 넣고 50 N 의 하중을 5분 이상 가한 후 이상이 없는 구조로 한다. <신설 14. 5. 27.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.26  오븐레인지는 모양이 적당하고 겉모양을 심하게 훼손시키는 흠, 갈라짐, 칠얼룩, 칠흐름, 기타의 사용상 지장이 있는 결점이 없어야 한다.<신설 13.12.18>

3.2.26  오븐레인지는 모양이 적당하고 겉모양을 심하게 훼손하는 흠, 갈라짐, 칠 얼룩, 칠 흐름, 기타의 사용상 지장이 있는 결점이 없어야 한다.<신설 13. 12. 18.>

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.4.3.5.3 버너에 점화한 후 15초 이후에 육안으로 확인했을 시 불이 꺼지지 않아야 한다.

3.4.3.5.3 버너에 점화한 후 15초 이후에 육안으로 확인했을 때 불이 꺼지지 않아야 한다.

ㅇ 한자어 순화

3.4.3.10.3 오븐 온도가 200 ℃까지 도달할 때까지의 시간은 20분 이하이여야 한다.

3.4.3.10.3 오븐 온도가 200 ℃까지 도달할 때까지의 시간은 20분 이하이어야 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

3.6.2 합격표시

오븐레인지에는 법 제39조제2항에 따라 검사에 합격한 오븐레인지라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 합격표시를 한다. <개정 15. 11. 4.>

3.6.2 합격 표시

오븐레인지에는 법 제39조제2항에 따라 검사에 합격한 오븐레인지라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같이 합격 표시를 한다. <개정 15. 11. 4.>

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.1 검사종류

가스용품의 검사는 제조시설에 대한 검사와 제품에 대한 검사로 구분한다.

4.1 검사 종류

가스용품의 검사는 제조시설 검사와 제품 검사로 구분한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조제1항에 따라 오븐레인지를 제조 또는 수입한 자가 오븐레인지의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다. <개정 15.11.4>

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조제1항에 따라 오븐레인지를 제조 또는 수입한 자는 오븐레인지의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다. <개정 15. 11. 4.>

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.2.2.2.3 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 품목에

대하여 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.

4.2.2.2.3 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 품목에 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 오븐레인지에 대한 검사는 제조 기준에의 적합 여부를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 오븐레인지에 대한 검사는 제조 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

(3-1-2-2) 한국가스안전공사는 제출된 보완 결과를 검토하여 보완이 완료되었다고 확인된 경우 합격처리한다.

3-1-2-2) 한국가스안전공사는 제출된 보완 결과를 검토하여 보완이 완료되었다고 확인된 경우 합격으로 처리한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

(3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 아니할 경우에는 불합격으로 처리한다.

(3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격 판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 않을 경우에는 불합격으로 처리한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

(4) 【종합】	설계 및 개발의 결과에 대한 타당성 확인을 실시해야 하며 타당성 확인결과 및 모든 필요한 조치에 대한 기록은 유지되어야 한다.

(4) 【종합】	설계 및 개발의 결과에 대한 타당성 확인을 실시해야 하며 타당성 확인 결과 및 모든 필요한 조치에 대한 기록을 유지하여야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(5) 【주기】	교정 및 검증결과에 대한 기록은 유지되어야 하며 측정값은 보정의 형태로 활용되어져야 한다.

(5) 【주기】	교정 및 검증 결과에 대한 기록은 유지되어야 하며 측정값은 보정의 형태로 활용되어야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

기기의 상태	렌지를 가스 소비량 시험에 사용하는 시험장치에 접속하고 렌지 버너 위에 가스소비량에 따른 시험용 냄비 및 물을 공급한 후, 콕은 최대 열림 상태로 하고 또한 공기조절을 하여 사용하는 버너의 공기 조절을 양호한 연소상태로 한다.

기기의 상태	레인지를 가스 소비량 시험에 사용하는 시험장치에 접속하고 레인지 버너 위에 가스소비량에 따른 시험용 냄비 및 물을 공급한 후, 콕은 최대 열림 상태로 하고 또한 공기를 조절하여 사용하는 버너의 공기 조절을 양호한 연소 상태로 한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체