KGS AB333(가스오븐 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정 사유

현행

개정안

개정사유

1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제10호 및 별표 7 제4호차목에 따른 연소기 중 다음 (1) 부터 (3)까지에 해당하는 액화석유가스 또는 도시가스용 가스오븐(이하 “오븐”이라 한다)제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제10호 및 별표 7 제4호차목에 따른 연소기 중 다음 (1)부터 (3)까지에 해당하는 액화석유가스 또는 도시가스용 가스오븐(이하 “오븐”이라 한다)제조의 시설·기술·검사에 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 오븐의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 09. 5. 15., 17. 9. 29.>

1.3.1 신기술 제품 검사 기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 오븐의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 09. 5. 15., 17. 9. 29.>

ㅇ 부적절한 어미 수정

2.1 제조설비

오븐을 제조하려는 자는 이 제조기준에 따라 오븐을 제조하기 위하여 다음 기준에 맞는 제조설비를 갖춘다. 다만, 허가관청이 부품의 품질향상을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 부품을 제조하는 전문생산업체의 설비를 이용하거나 그가 제조한 부품을 사용할 수 있다.

2.1 제조설비

오븐을 제조하려는 자는 이 제조 기준에 따라 오븐을 제조하기 위하여 다음 기준에 맞는 제조설비를 갖추어야 한다. 다만, 허가관청이 부품의 품질 향상을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 부품을 제조하는 전문생산업체의 설비를 이용하거나 그가 제조한 부품을 사용할 수 있다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

2.2.1 오븐을 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 맞는 검사설비를 갖춘다.

2.2.1 오븐을 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음 기준에 맞는 검사설비를 갖춘다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로메타·나사게이지 등 치수측정설비

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로미터·나사게이지 등 치수측정설비

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.2.1 오븐은 용기와 직결되지 아니하는 것으로 한다.

3.2.1 오븐은 용기와 직결되지 않는 것으로 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.2.2 가스 또는 물의 회전식개폐 콕이나 회전식밸브의 핸들의 열림 방향은 시계바늘 반대방향으로 한다. 다만, 열림 방향이 양방향으로 되어 있는 다기능의 회전식 개폐 콕의 경우에는 그러하지 아니하다.

3.2.2 가스 또는 물의 회전식 개폐 콕이나 회전식밸브의 핸들의 열림 방향은 시계 반대방향으로 한다. 다만, 열림 방향이 양방향으로 되어 있는 다기능의 회전식 개폐 콕의 경우에는 그렇지 않다.

ㅇ 단어 선택 오류 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.2.8 점화되는 것이 눈, 거울, 확인램프 등에 의해 확인 가능한 것으로 한다. 다만 밀폐식 버너는 이에 한하지 않는다.<신설 13. 12. 18.>

3.2.8 점화되는 것이 눈, 거울, 확인램프 등으로 확인 가능한 것으로 한다. 다만 밀폐식 버너는 이에 한하지 않는다.<신설 13. 12. 18.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.17 분젠버너의 공기조절기는 통상의 사용 상태에서 설정 위치가 변화하지 않아야 하고, 공기조절기의 손잡이는 쉽게 조작할 수 있는 위치에 있고 조작이 원활하여야 한다.<신설 13. 12. 18.>

3.2.17 분젠버너의 공기조절기는 통상의 사용 상태에서 설정 위치가 변하지 않아야 하고, 공기조절기의 손잡이는 쉽게 조작할 수 있는 위치에 있고 조작이 원활하여야 한다.<신설 13. 12. 18.>

ㅇ 단어 선택 오류 수정

3.2.22 벽, 기둥, 마루 등에 설치하여 사용하는 기기는 설치, 분해를 할  수 있고 통상의 배관 접속 작업에 의해 이상이 생기지 않도록 확실하게 설치할 수 있는 것으로 한다.<신설 13.12.18>

3.2.22 벽, 기둥, 마루 등에 설치하여 사용하는 기기는 설치, 분해를 할  수 있고 통상의 배관 접속 작업으로 이상이 생기지 않도록 확실하게 설치할 수 있는 것으로 한다.<신설 13. 12. 18.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.23.1 가스 접속구는 원칙적으로 외부에 노출되어 있거나  외부에서 쉽게 발견될 수 있는 위치에 있어야 한다.

3.2.23.1 가스 접속구는 원칙적으로 외부에 노출되어 있거나  외부에서 쉽게 발견할 수 있는 위치에 있어야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.2.23.3  가스접속구에 사용하는 호스접속구 모양 및 치수는 아래 그림 3.2.23.3 중 어느 하나의 것으로서 호스탈착에 따라 기밀성을 손상시키는 헐거움이나 변형 등이 없는 것으로 한다.

3.2.23.3  가스 접속구에 사용하는 호스 접속구 모양 및 치수는 아래 그림 3.2.23.3 중 어느 하나의 것으로서, 호스 탈착에 따라 기밀성을 손상하는 헐거움이나 변형 등이 없는 것으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.4.1.4 절연저항 성능

교류전원을 사용하는 경우에 절연저항은 직류 500 V 절연저항계에 의해 전기 충전부와 접지할 우려가 있는 비충전금속부 사이의 절연 저항을 측정하여 그 값이 1 ㏁ 이상으로 한다.<개정 13. 12. 18.>

3.4.1.4 절연저항 성능

교류전원을 사용하는 경우에 절연저항은 직류 500 V 절연저항계로 전기 충전부와 접지할 우려가 있는 비충전 금속부 사이의 절연 저항을 측정하여 그 값이 1 ㏁ 이상으로 한다.<개정 13. 12. 18.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.4.3.4.2  버너는 점화한 후 15초 이후에 육안으로 확인했을 시 리프팅이 없어야 한다.

3.4.3.4.2  버너는 점화한 후 15초 이후에 육안으로 확인했을 때 리프팅이 없어야 한다.

ㅇ 한자어 순화

3.4.3.6.3 순시정전 및 전압 강하 성능 (전자제어 장치를 갖춘 것에 한한다)

가스오븐은 표 3.4.3.6.3에 따른 순시정전 및 전압강하 성능을 가진다.

3.4.3.6.3 순시정전 및 전압강하 성능 (전자제어 장치를 갖춘 것에 한정한다)

가스오븐은 표 3.4.3.6.3에 따른 순시정전 및 전압강하 성능을 가진다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.4.3.7 과열방지안전장치 성능 <신설 13. 12. 18.>

과열방지안전장치가 부착된 오븐은 사용설명서 등 제조자가 제시한 기기와 나무벽과의 거리에서 나무벽의 표면온도가 135 ℃ 이하에서 버너로의 가스통로가 자동으로 차단되고 다시 열리지 아니하여야 한다.

3.4.3.7 과열방지안전장치 성능 <신설 13. 12. 18.>

과열방지안전장치가 부착된 오븐은 사용설명서 등 제조자가 제시한 기기와 나무벽과의 거리에서 나무벽의 표면온도가 135 ℃ 이하일 때 버너로의 가스 통로가 자동으로 차단되고 다시 열리지 않아야 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.6.2 합격표시

오븐에는 법 제39조제2항에 따라 검사에 합격한 오븐이라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 합격표시를 한다. <개정 15. 11. 4.>

3.6.2 합격 표시

오븐에는 법 제39조제2항에 따라 검사에 합격한 오븐이라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같이 합격 표시를 한다. <개정 15. 11. 4.>

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조제1항에 따라 오븐을 제조 또는 수입한 자가 오븐의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다. <개정 15. 11. 4.>

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조제1항에 따라 오븐을 제조 또는 수입한 자는 오븐의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다. <개정 15. 11. 4.>

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.1.2.2 생산단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격된 오븐에 대하여 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.

4.1.2.2 생산단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격된 오븐은 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체 검사 능력 및 품질관리 능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자와 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자나 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 오븐에 대한 검사는 제조 기준에의 적합 여부를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 오븐에 대한 검사는 제조 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

(3-1-2-2) 한국가스안전공사는 제출된 보완결과를 검토하여 보완이 완료되었다고 확인된 경우 합격처리한다.

(3-1-2-2) 한국가스안전공사는 제출된 보완 결과를 검토하여 보완이 완료되었다고 확인된 경우 합격으로 처리한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

(4) 【종합】	설계 및 개발의 결과에 대한 타당성 확인을 실시해야 하며 타당성 확인결과 및 모든 필요한 조치에 대한 기록은 유지되어야 한다.

(4) 【종합】	설계 및 개발의 결과에 대한 타당성 확인을 실시해야 하며 타당성 확인 결과 및 모든 필요한 조치에 대한 기록을 유지하여야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(3) 【종합】 【주기】	계수값 데이터 샘플링에 대한 합격수준은 무결점이어야 한다.

(3) 【종합】 【주기】	계숫값 데이터 샘플링에 대한 합격 수준은 무결점이어야 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

[비고] 시험실의 온도 측정은, 원칙적으로 기기로부터 약 1 m 떨어진 곳에서 온도계의 수은구부를 기기의 윗면과 거의 같은 높이(그 높이가 바닥에서 1.5 m를 넘을 경우는 바닥에서 1.5 m의 높이로 한다.)에 고정시켜 전후좌우 4곳의 위치에서 측정하고, 그 산술 평균값을 실온으로 한다. 다만 온도계의 수은구부가 기기로부터의 연소 가스, 방사열 등의 영향을 직접 받지 않아야 한다.

[비고] 시험실의 온도 측정은, 원칙적으로 기기로부터 약 1 m 떨어진 곳에서 온도계의 수은구부를 기기의 윗면과 거의 같은 높이(그 높이가 바닥에서 1.5 m를 넘을 경우는 바닥에서 1.5 m의 높이로 한다.)에 고정하여 전후좌우 4곳의 위치에서 측정하고, 그 산술 평균값을 실온으로 한다. 다만 온도계의 수은구부가 기기로부터의 연소 가스, 방사열 등의 영향을 직접 받지 않아야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(6) 습식가스메타기를 사용하는 경우에는 습도를 고려하여 가스밀도를 [eqn: d]에서 [eqn: d _{h} `]로 변환하여 보정한다.

(6) 습식 가스미터기를 사용하는 경우에는 습도를 고려하여 가스 밀도를 [eqn: d]에서 [eqn: d _{h} `]로 변환하여 보정한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

시험 방법	1) 밸브 열림시간 콕크 손잡이를 돌려 버너에 점화한 후, 안전장치의 밸브가 열릴 때까지의 시간을 측정한다. 2) 밸브 닫힘시간 버너에 점화한 후 15분 이후에 일단 소화시켜 계속해서 소화된 채로 파일럿 버너 등에 가스 또는 공기를 유입하고 소화되었을 때부터 안전장치의 밸브가 차단 될 때까지의 시간을 측정한다. 3) 자동적으로 재점화하는 구조의 밸브 열림시간 콕크 손잡이를 돌려 버너에 점화한 후 안전장치의 밸브가 열릴 때 까지의 시간을 측정한다. 4) 자동적으로 재점화하는 구조의 밸브 닫힘시간 버너에 점화한 후 15분 이후에 일단 소화시켜 계속해서 소화된 채로 파일럿 버너 등에 가스 또는 공기를 유입하고 소화되었을 때부터 안전장치의 밸브가 차단 될 때까지의 시간을 측정한다. 다만 재점화를 위하여 다시 밸브가 열리는 경우, 밸브가 열려 있는 시간의 총합을 측정한다. "자동적으로 재점화하는 구조인 것"이란 비점화시 또는 소화시에 자동적으로 재점화 동작을 하고, 재점화되지 않았을 경우에는 일정 시간 이내에 가스 통로를 자동적으로 닫아 주는 구조를 말한다.

시험 방법	1) 밸브 열림 시간 콕 손잡이를 돌려 버너에 점화한 후, 안전장치의 밸브가 열릴 때까지의 시간을 측정한다. 2) 밸브 닫힘 시간 버너에 점화한 후 15분 이후에 일단 소화하고 계속해서 소화된 채로 파일럿버너 등에 가스 또는 공기를 유입하여 소화되었을 때부터 안전장치의 밸브가 차단될 때까지의 시간을 측정한다. 3) 자동적으로 재점화하는 구조의 밸브 열림 시간 콕 손잡이를 돌려 버너에 점화한 후 안전장치의 밸브가 열릴 때까지의 시간을 측정한다. 4) 자동적으로 재점화하는 구조의 밸브 닫힘 시간 버너에 점화한 후 15분 이후에 일단 소화하고 계속해서 소화된 채로 파일럿버너 등에 가스 또는 공기를 유입하여 소화되었을 때부터 안전장치의 밸브가 차단될 때까지의 시간을 측정한다. 다만 재점화를 위하여 다시 밸브가 열리는 경우, 밸브가 열려 있는 시간의 총합을 측정한다. "자동적으로 재점화하는 구조인 것"이란 비점화 시 또는 소화 시에 자동적으로 재점화 동작을 하고, 재점화되지 않았을 경우에는 일정 시간 이내에 가스 통로를 자동적으로 닫히는 구조를 말한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체