KGS AC311(고압가스용 납붙임 또는 접합용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정 사유

현행

개정안

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기 중 납붙임 또는 접합 용기(이하 “용기”라 한다)의 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.1 적용 범위

이 기준은「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기 중 납붙임 또는 접합용기(이하 “용기”라 한다)의 제조의 시설·기술·검사에 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

TPED(Transportable Pressure Equipment Directive)	EC(European Co㎜ission)에 등록된 공인검사기관(Notified Body)

TPED(transportable pressure equipment directive)	EC(european commission)에 등록된 공인검사기관(notified body)

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

1.4.1 “접합 또는 납붙임용기”란 동판 및 경판을 각각 성형하여 시임용접 그 밖의 방법으로 접합하거나 납붙임하여 만든 내용적 1리터 이하인 1회용 용기로서 에어졸제조용, 라이터충전용, 연료용가스용, 절단용 또는 용접용으로 제조한 것을 말한다.

1.4.1 “접합 또는 납붙임 용기”란 동판 및 경판을 각각 성형하여 시임용접 및 그 밖의 방법으로 접합하거나 납붙임하여 만든 내용적 1리터 이하인 1회용 용기로서, 에어졸 제조용, 라이터 충전용, 연료용 가스용, 절단용 또는 용접용으로 제조한 것을 말한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

1.4.2 “비열처리 재료”란 용기 제조에 사용되는 오스테나이트계스테인레스강·내식알루미늄 합금판·내식알루미늄 합금 단조품, 그 밖에 이와 유사한 열처리가 필요 없는 것을 말한다.

1.4.2 “비열처리 재료”란 용기 제조에 사용되는 오스테나이트계스테인리스강·내식알루미늄 합금판·내식알루미늄 합금 단조품, 그 밖에 이와 유사한 열처리가 필요 없는 것을 말한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

액화후레온 115	2.5
액화염소	2.2
액화싸이크로프로판	2.1

액화프레온 115	2.5
액화염소	2.2
액화사이크로프로판	2.1

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

1.4.9  “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기 위하여 제조공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

1.4.9  “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지를 확인하기 위하여 제조공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

3.4.1.1 각부는 안전성 및 내구성을 고려하여 제조하여야 하며, 통상 사용 조작에 의하여 가스 누설이 없고, 파손이나 사용상 지장이 있는 변형이 없는 것으로 한다.

3.4.1.1 각 부는 안전성 및 내구성을 고려하여 제조하여야 하며, 통상 사용 조작을 했을 때 가스 누설이 없고, 파손이나 사용상 지장이 있는 변형이 없는 것으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.9 도장

용기(내식성이 있는 것을 제외한다)에는 용기의 부식을 방지하기 위하여 도장을 한다.

3.9 도장

용기(내식성이 있는 것은 제외한다)에는 용기의 부식을 방지하기 위하여 도장을 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

(5) 제조 년월일 또는 로트번호 <개정 18. 10. 16>

(5) 제조 연월일 또는 로트번호 <개정 18. 10. 16.>

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

3.12.4 합격표시

제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사를 받는 용기에 대하여 그 검사구분에 따라 보기 쉬운 곳에 다음과 같이 “”자를 표시한다. <개정 09. 5. 15.>

3.12.4 합격 표시

제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사를 받는 용기에는 그 검사 구분에 따라 보기 쉬운 곳에 다음과 같이 “”자를 표시한다. <개정 09. 5. 15.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(2) 용기제조자는 합격표시 필름 등을 사용 후 매일 한국가스안전공사에 반납한다. 다만, 국내에서 제조되는 납붙임 또는 접합용기에 대한 합격표시 필름 등을 한국가스안전공사가 정한 바에 따라 관리하는 경우에는 해당 필름 등을 사용 후 용기제조자 또는 인쇄업체가 시건조치하여 보관할 수 있다. <개정 18. 10. 16.>

(2) 용기 제조자는 합격 표시 필름 등을 사용 후 매일 한국가스안전공사에 반납한다. 다만, 국내에서 제조되는 납붙임 또는 접합용기에 대한 합격 표시 필름 등을 한국가스안전공사가 정한 바에 따라 관리하는 경우에는 해당 필름 등을 사용 후 용기 제조자 또는 인쇄업체가 잠금조치하여 보관할 수 있다. <개정 18. 10. 16.>

ㅇ 한자어 순화

4.1 검사종류

용기 검사는 제조시설에 대한 검사와 제품에 대한 검사로 구분한다.

4.1 검사 종류

용기 검사는 제조시설 검사와 제품 검사로 구분한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.1.2 제품에 대한 검사 <개정 11. 5. 25.>

용기 신규검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합 여부에 대하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

4.1.2 제품에 대한 검사 <개정 11. 5. 25.>

용기 신규 검사는 이 기준에 따른 제조기술 기준과 검사 기준에 적합한지를 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.2.3.2 위원은 가스안전 또는 품질관리에 관한 학식 및 경험이 풍부한 자와 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

4.2.3.2 위원은 가스안전 또는 품질관리에 관한 학식 및 경험이 풍부한 자나 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.3.2.2.2 생산공정검사

(1) 정기품질검사

이동식부탄연소기용 접합용기는 (1-1)부터 (1-4)까지의 검사항목을, 그 이외의 용기에 대하여는 (1-1)의 검사항목을 적용한다.

4.3.2.2.2 생산공정검사

(1) 정기품질검사

이동식 부탄연소기용 접합용기는 (1-1)부터 (1-4)까지의 검사 항목을, 그 이외의 용기에는 (1-1)의 검사 항목을 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

검사방법 및 절차	제품적합성을 확보할 수 있는 검사방법 및 절차 유지
	계수값 데이터 샘플링에 대한 합격수준은 무결점 수준 유지
	측정 장치 결정 및 유효한 결과를 보장하기 위한 소급성 유지, 기록관리 등의 절차 유지
	측정시스템 분석 수행

검사방법 및 절차	제품 적합성을 확보할 수 있는 검사 방법 및 절차 유지
	계숫값 데이터 샘플링에 대한 합격 수준은 무결점 수준 유지
	측정 장치 결정 및 유효한 결과를 보장하기 위한 소급성 유지, 기록관리 등의 절차 유지
	측정시스템 분석 수행

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

(2-8) 충격검사

낙하시험기에 의하여 용기노즐부를 상부로 한 상태에서 목재의 바닥면에 수직으로 떨어뜨렸을 때에 사용상 지장이 있는 변형 등이 없는 것을 적합으로 한다. 이 경우 낙하 높이는 0.3 m로 한다.

(2-8) 충격검사

낙하시험기로 용기 노즐부를 상부로 한 상태에서 목재의 바닥면에 수직으로 떨어뜨렸을 때에 사용상 지장이 있는 변형 등이 없는 것을 적합으로 한다. 이 경우 낙하 높이는 0.3 m로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(2)	최고경영자는 품질시스템에 필요한 공정 및 절차가 수립되고 실행되며 유지됨을 보장하여야 한다.

(2)	최고경영자는 품질시스템에 필요한 공정 및 절차를 수립하고 실행하며 유지를 보장하여야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(1)	제품품질에 영향을 미치는 인원은 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경력에 근거하여 적격하여야 하며 제조업소는 문서화된 절차를 통해서 다음 사항을 이행하여야 한다. (가) 인원에 대한 적격성 결정 수행 (나) 적격성을 충족시키기 위한 교육훈련 등의 제공 및 효과성 평가 (다) 적격성에 대한 적절한 기록 유지

(1)	제품 품질에 영향을 미치는 인원은 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경력에 근거하여 적격하여야 하며 제조업소는 문서화된 절차를 통해서 다음 사항을 이행하여야 한다. (가) 인원에 대한 적격성 결정 수행 (나) 적격성을 충족하기 위한 교육훈련 등의 제공 및 효과성 평가 (다) 적격성에 대한 적절한 기록 유지

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(2) 【종합】	제품설계출력은 요구사항에 대하여 검증이 가능한 형태로 제공되고 배포 전에 승인되어야 하며 다음사항을 포함하여야 한다. (가) 잠재적 고장영향분석 등 분석결과 및 신뢰성결과 (나) 제품의 특성, 필요시 시방서 (다) 해당되는 경우, 제품의 실수방지를 위한 조치 (라) 도면 또는 수학적 기초 데이타가 포함된 제품의 정의 (마) 제품설계검토 결과

(2) 【종합】	제품설계 출력은 요구사항에 대하여 검증이 가능한 형태로 제공되고 배포 전에 승인되어야 하며 다음 사항을 포함하여야 한다. (가) 잠재적 고장 영향 분석 등 분석 결과 및 신뢰성 결과 (나) 제품의 특성, 필요시 시방서 (다) 해당되는 경우, 제품의 실수 방지를 위한 조치 (라) 도면 또는 수학적 기초 데이터가 포함된 제품의 정의 (마) 제품설계 검토 결과

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

(1) 【주기】	제조업소는 합격표시(필증 또는 각인)에 대한 관리규정을 문서화해야 하며, 합격표시의 수령·사용·보관, 폐기 등에 관한 기록은 즉시 최신의 상태로 유지되어야 하며 관리규정에는 다음 사항을 포함하여야 한다. (가) 합격표시(필증 또 각인)는 반드시 권한 있는 직원만이 취급 (나) 합격표시는 반드시 계획된 절차에 의하여 최고경영자/ 경영대리인의 승인을 거쳐 사용 (다) 합격표시의 사용내용에 대한 기록 (라) 합격표시의 오용방지를 위한 자체계획을 수립 (마) 합격표시는 훼손 또는 도난을 방지할 수 있도록 보관

(1) 【주기】	제조업소는 합격 표시(필증 또는 각인)에 대한 관리규정을 문서화해야 하며, 합격 표시의 수령·사용·보관, 폐기 등에 관한 기록은 즉시 최신의 상태로 유지되어야 하며 관리규정에는 다음 사항을 포함하여야 한다. (가) 합격 표시(필증 또 각인)는 반드시 권한 있는 직원만이 취급 (나) 합격 표시는 반드시 계획된 절차에 따라 최고경영자/ 경영대리인의 승인을 거쳐 사용 (다) 합격 표시의 사용 내용에 대한 기록 (라) 합격 표시의 오용 방지를 위한 자체 계획을 수립 (마) 합격 표시는 훼손 또는 도난을 방지할 수 있도록 보관

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체