KGS FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.4 기준의 준용 압축모노실란·압축디보레인·액화알진·포스핀·셀렌화수소·게르만·디실란·오불화비소·오불화인·삼불화인·삼불화질소·삼불화붕소·사불화유황·사불화규소 저장시설 중 이 기준에서 정하고 있지 않은 사항은 KGS FU212(특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준)를 따른다. <신 설>	1.4 기준의 준용 1.4.1 압축모노실란·압축디보레인·액화알진·포스핀·셀렌화수소·게르만·디실란·오불화비소·오불화인·삼불화인·삼불화질소·삼불화붕소·사불화유황·사불화규소 저장시설 중 이 기준에서 정하고 있지 않은 사항은 KGS FU212(특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준)를 따른다. 1.4.2 고압가스 저장시설에 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 수소용품을 설치하고자 하는 경우, 그 설비의 설치에 대해서는 추가로 KGS FU671 2.4 및 2.7을 따른다. 이 경우, KGS FU671의 “수소연료사용시설”을 “고압가스 저장시설”로 본다.	ㅇ 1.4.2 신설에 따라 종전의 1.4 본문을 1.4.1로 함 ㅇ 고법 시행규칙 개정 사항(산업통상자원부령 제469호, 2022.6.2.)을 상세기준에 반영
1.5 경과조치 1.5.1 ~ 1.5.17 <생 략> <신 설>	1.5 ---- 1.5.1 ~ 1.5.17 <현행과 같음> 1.5.18 수소용품 설치에 대한 경과조치 2022년 6월 2일 전에 허가를 받은 고압가스 저장시설에 설치된 수소용품은 1.4.2 및 1.6의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.	ㅇ 고법 시행규칙 개정 사항(산업통상자원부령 제469호, 2022.6.2.)을 상세기준에 반영
1.6 용품의 사용제한 고압가스 저장시설에 설치 또는 사용하는 용기등이 법 제17조에 따라 검사를 받아야 하는 것인 경우에는 그 검사에 합격한 것을 설치 또는 사용한다.	1.6 ------ 법 제17조에 따라 검사를 받아야 하는 용기등 또는 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조에 따라 검사를 받아야 하는 수소용품은 -------------------------.	ㅇ 고법 시행규칙 개정 사항(산업통상자원부령 제469호, 2022.6.2.)을 상세기준에 반영