KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4. 검사기준 4.1 검사항목 4.1.2 완성검사 완성검사는 사용시설이 적합하게 설치되었는지를 확인하기 위하여 다음 항목에 실시한다. <단서 신설> (1) ~ (2) <생 략> 4.1.3 정기검사 정기검사는 사용시설이 적합하게 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 실시한다. <단서 신설> (1) ~ (2) <생 략>	4. ---- 4.1 ---- 4.1.2 ---- ------------------------------------- 항목에 대하여 ----. 다만, 「전기사업법」 제2조제4호에 따른 발전사업자가 가동ㆍ건설 중인 발전소 내의 발전을 위한 가스터빈, 가스엔진, 가스보일러 또는 연료전지의 앞에 설치된 가스차단밸브 이후의 액화석유가스 사용시설과 「에너지이용 합리화법」 제39조제1항에 따른 검사대상기기의 앞에 설치된 가스차단밸브 이후의 액화석유가스 사용시설은 완성검사 범위에서 제외한다. (1) ~ (2) <현행과 같음> 4.1.3 ---- ----------------------------------------- 항목에 대하여 ----. 다만, 「전기사업법」 제2조제4호에 따른 발전사업자가 가동ㆍ건설 중인 발전소 내의 발전을 위한 가스터빈, 가스엔진, 가스보일러 또는 연료전지의 앞에 설치된 가스차단밸브 이후의 액화석유가스 사용시설과 「에너지이용 합리화법」 제39조제1항에 따른 검사대상기기의 앞에 설치된 가스차단밸브 이후의 액화석유가스 사용시설은 정기검사 범위에서 제외한다. (1) ~ (2) <현행과 같음>	ㅇ 액법 규칙 별표 20 개정에 따른 상세기준 개정 내용 - 「전기사업법」에 따른 발전설비, 「에너지이용 합리화법」에 따른 검사대상기기에서 LPG를 사용하는 경우 검사범위를 저장설비에서 발전설비 또는 검사대상기기 앞에 설치된 가스차단밸브까지로 명확화 ㅇ 액법 규칙 별표 20 개정에 따른 상세기준 개정 내용 - 「전기사업법」에 따른 발전설비, 「에너지이용 합리화법」에 따른 검사대상기기에서 LPG를 사용하는 경우 검사범위를 저장설비에서 발전설비 또는 검사대상기기 앞에 설치된 가스차단밸브까지로 명확화