KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 산정에 관한 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.4 용어 정의 1.4.1~1.4.12 <생 략> 1.4.13“폭발하한 (LFL: lower flammable limit)”이란 공기 중에서 가연성가스의 농도가 폭발성 가스 분위기를 형성하지 않는 하한을 말한다.	1.4 ---- 1.4.1~1.4.12 <현행과 같음> 1.4.13“---- (--- : ----------------)”----------------------------------형성하는----------.	∘ 용어 정의 오류 수정
2.7 위험장소 구분 작업은 가능한 한 가연성가스의 특성, 확산 원리 및 공정설비의 기술에 관한 전문지식을 보유한 방폭시설 설계사가 한다. [비 고] 1. IECEx OD 504(2014-09)에 따른 Unit Ex 002(위험장소 구분)의 교육을 이수하고, 관련 인증서(CoPC)를 획득한 자는 2.7에 따른 방폭시설 설계사의 자격을 가진 것으로 본다. 2. 한국가스안전공사가 제1호에 따른 교육과 동등 이상의 수준으로 실시하는 방폭시설 설계사 교육을 이수한 자는 방폭시설 설계사의 자격을 가진 것으로 본다.	2.7 ------------------------------------------------------------------------. [- -] IECEx OD 504(2014-09)에 따른 Unit Ex 002(위험장소 구분)의 교육을 이수하고 관련 인증서(CoPC)를 획득한 자 또는 한국가스안전공사가 실시하는 방폭시설 설계사 교육을 이수한 자는 2.7에 따른 방폭시설 설계사의 자격을 가진 것으로 본다.	∘ 용어 명확화